Вариации на тему трактования ассемблерописания.
По микрочиповскому ассемблеру касательно режима относительной адресации: 

Директива        UDATA
используется для областей ОЗУ, определенных как GPR

две секции не могут иметь одно и то же имя.

Один и тот же регистр ОЗУ не может иметь разные имена, т.к. секции не перекрываются.

Директива       UDATA_ACS
существенна исключительно для 18-й серии

используется для "области быстрого доступа", обозначенной как access RAM

две секции не могут иметь одно и то же имя

(возможность разметки области access RAM другими директивами недоступна ?)

Директива       UDATA_OVR
используется для областей ОЗУ, определенных как GPR

в отличии от UDATA секции могут иметь одинаковое имя с перекрытием(взаимозатиркой)

ячеек ОЗУ, при этом ячейки ОЗУ с одинаковым физическим адресом получают различные имена.

Директива       UDATA_SHR
используется для областей ОЗУ, определенных как "отраженные на поле банка 0"

( accesses RAM ) в среднемладшей и, возможно, улучшенной среднемладшей сериях

две секции не могут иметь одно и то же имя.

Один и тот же регистр ОЗУ не может иметь разные имена, т.к. секции не перекрываются.
Область ОЗУ, выделенная в даташите как accesses RAM не может быть распределена иными директивами кроме UDATA_SHR.
Когда возникает необходимость присвоить одной и той же ячейке ОЗУ разные имена, особо в случае среднемладших, имеющих единственную разметку ОЗУ как UDATA_SHR

(вариант вида name_a equ name_b , если name_b уже было определено

 как регистр GPR или SFR в данном случае выдаст ошибку ) и при необходимости переопределения имени регистру SFR (переименование порта вывода или ранее определенного регистра ОЗУ)

необходимо выполнить

директиву          #define
к примеру:
#defihe test_port PORTC
#define data_x tempo_0 ;(при ранее определенном tempo_0 res 1 в любом из udata) 

Дело в том, что соответствие директив относительной адресации областям ОЗУ задано Микрочипом в файлах

 *_g.lkr ( обычно находящихся в C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\LKR ), так что если у среднемладшего есть только область accesses RAM, то попытка использовать какие-либо директивы разметки, кроме UDATA_SHR (без изменений в соответствующем *_g.lkr) обречены на неудачу.

Кроме того, попытка распределить область GPR, закрепленную за аппаратным дебаггер-отладчиком (в том же *_g.lkr прописанную) также весьма проблематична — «в лоб» помогает только передача этого участка под косвенную адресацию через INDF(@FSR) или редактирование *_g.lkr...
В случае с абсолютной адресацией распределение ОЗУ в mpasm значительно проще и определяется единственной

директивой CBLOCK
 cblock adres ; где adres - адрес начала размещения в ОЗУ
    name: N, name2: N, name3, name4 
       ;  где N количество резервируемых за nameХ ячеек ОЗУ

  endc ; обязательная директива завершения блока размещения констант

Дополнительно следует отметить наличие в mpasm аналогий директив

 определения /присвоения значения констант:

 директива CONSTANT (аналогия equ)

  constant name=50

  constant type2=310

  constant type3=name+type2

 директива VARIABLE (аналогия set)

  variable name=50

  variable type2=310

  variable type3=name+type2

Теперь посмотрим аналогии по атмелевским c51asm avrasm2...

По c51asm:

Для переназначения имен РПД/РСФ обычно можно использовать конструкцию с директивой EQU вида:
name_a equ name_b ( .equ name_a = name_b или равноценное .equ name_a , name_b )
аналогично работает и директива SET, только там допускается последующее переопределение имен по ходу программы.

Относительно присвоения нескольких имен для группы регистров с предопределенными именами

 A,R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 и ACC,AR0,AR1,AR2,AR3,AR4,AR5,AR6,AR7
также доступно применение директив equ/set с разными именами к одному регистру.

Директива #define
по действию аналогична таковой и у микрочипа

кроме того, может применяться для присвоения нескольких разных имен рабочим регистрам групп предопределенных имен A,R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 и ACC,AR0,AR1,AR2,AR3,AR4,AR5,AR6,AR7
 (весьма удобно для именования разными именами в разных подпрограммах).

Распределение ОЗУ проводится как распределение ячеек секций DATA, IDATA для

внутреннего ОЗУ РПД и секции XDATA для внешнего ОЗУ или присвоение имен с резервированием

количества ячеек за директивами DSEG, ISEG, XSEG соответственно.

 Например:

  .DSEG

 RB0:  .ds 8 ;

 RB1:  .ds 8 ;

 RB2:  .ds 8 ;

 name0:  .ds 1 ; абсолютный адрес в РПД он же AR0 в RB3.

               ; однако получен с помощью предварительно

               ; отрезервированного количества ячеек РПД.

 name1:  .ds 1 ; R1 RB3

 name2:  .ds 2

Сегменты встроенной EEPROM ( FSEG ) и расширенного ОЗУ на кристалле ( ESEG — имеется ввиду сокращение от internal extended, а не ЕЕПРОМка!!! ) встречаются исключительно в "модернизированных" MCS51.

Дополнительным отличием в c51asm является наличие директив определения имени ячейки в массиве РСФ:

 Директива  SFR
 name sfr 0xNN ( sfr name = 0xNN ), где 0xNN адрес в диапазоне 0x80-0xFF

причем для определения дополнительных к имеющимся "по умолчанию" регистрам РСФ "новинок" других способов не имеется, и

 директивы определения ячейки в массиве прямоадресуемых бит:

 Директива BIT
 name bit 0xNN  где 0xNN или адрес в "битовом поле" 0x00-0x7F или адрес в  массиве прямоадресуемых бит РСФ 0x80-0xFF (требует особой осторожности в применении).

Прямоадресуемые биты битового поля РПД могут также быть определены как имена ячеек в битовом сегменте:

 .BSEG

 name0:    .dbit 1

 name2:    .dbit 4

 name3:    .dbit 1

По avrasm2:
Действие директив SET и EQU аналогично вышеприведенным за исключением обработки имен для R0-R31 - конструкции вида:

 .equ name = rN ( .set name = rN ) трактуются ошибкой.
На такой случай имеется

   директива   .DEF
 применяется .DEF  исключительно для присвоения имен регистрам, обозначенным как регистровый файл (также, как и A,R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 в c51asm, имена R0-R31 являются предопределенными для avrasm2)...

 Причем замена ранее присвоенного имени или наличие одновременно нескольких имен

 у одного регистра данной директивой хотя и допустимо

  (A register can have several symbolic names attached to it.),но

 во-первых

      не указано сколько вариантов допускается,

 во вторых 

      каждое последующее .DEF имя для одного и того же регистра будет сопровождаться предупреждением вида:

C:\.....(номер строки с ошибкой): warning: Register rN already defined by the .DEF directive

одначе при том нормально компилируется.

Пример:

 .def temp = r16

 .def cnt_66 = r16

 .def based_rel = r16
 .def table_rel_l = r30 ;(он же по умолчанию определен как ZL в *def.inc файле)

Для уж очень надоедливого случая можно применить директиву .UNDEF  ...

Переприсвоение имен остальным регистрам ОЗУ и РСФ выполняется директивами SET и EQU по обычным общим правилам.

А вот директива #define у avrasm2 относится к определению макросов препроцессора...

Чего выводит ее "за рамки совместимости" с mpasm и c51asm...
