                                                     ПУЛЬСАР

Компания МАСТЕР КИТ представляет новое изделие – блок электронного зажигания для автомобилей. Изделие реализовано по схеме промышленного образца электронного зажигания “Пульсар” , отлично себя зарекомендовавшего, и рекомендуется к установке на автомобилях, имеющих классическую контактную систему зажигания в качестве её замены.

Многие автомобилисты спрашивают нас, чем отличается обычная система зажигания от электронной, которую предлагают установить на классические автомобили, имеющие обычный трамблер с контактным прерывателем. Чтобы было ясно отличие электронной системы зажигания от обычной, постараемся объяснить принцип работы этих систем наглядно. Рассмотрим макет, имитирующий работу обычной контактной системы зажигания (рис.1).
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Рисунок 1. Демонстрационный макет контактной системы зажигания

При подаче напряжения 12 В на макет искра появляется стабильно, но когда вы будете плавно уменьшать напряжение, то в интервале 8-9 В искра будет появляться с перебоями, а при напряжении ниже 8 В вообще прекратится.

Зазор в разряднике нужно сделать 11 мм. Искра должна пробивать этот зазор. В двигателе поршень создает давление в камере сгорания до 10 атмосфер и более, поэтому при таком давлении искра пробьет зазор в 10 раз меньше. Именно поэтому зазор в свечах зажигания не должен превышать 0,8 мм. Далее для наглядной демонстрации нужен блок питания с плавной регулировкой напряжения и силой тока не менее 5 А.
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Рисунок 2. Демонстрационный макет контактной системы зажигания с “Пульсаром-М”

А теперь соберем макет с электронным блоком (рис.2) и так же будем уменьшать напряжение. При напряжении питания 8 В, искра будет стабильно пробивать зазор и только когда напряжение снизится до 6 В система начнет работать с перебоями.

Вот вам и преимущество в работе электронных систем зажигания!

При пуске двигателя автомобиля на обычной системе зажигания в зимнее время или на не полностью заряженном аккумуляторе (АКК) стартер проворачивает двигатель, но напряжение на АКК падает до 9, а то и 8 В - искры в цилиндрах нет. Тот же автомобиль стоит немного дернуть на тросе, и он заведется, так как АКК не тратит свою энергию на стартер, на нем напряжение 12 В - искра есть.

А теперь поставим на эту же машину электронное зажигание и начнем запуск двигателя при тех же условиях. АКК крутим стартер, напряжение хотя и упало до 8…9 В, но двигатель заводится, потому что есть искра.

Не вдаваясь глубоко в теорию, постараемся объяснить, почему же электронная система зажигания работает при понижении напряжения на АКК до 6 В, а обычная классическая система перестает работать. Известно, что искра на свечах зажигания образуется во время размыкания контактов прерывателя. При размыкании на контактах прерывателя образуется микро дуга – искра и часть энергии, запасенная в катушке зажигания в виде магнитного поля, теряется на образование этой искры. В электронной системе зажигания роль прерывателя выполняет мощный транзистор, который закрывается очень быстро и никакой искры в нем не образуется, поэтому вся энергия, запасенная в КЗ, преобразуется в энергию искры на свечах зажигания без потерь.

Электронный блок зажигания предназначен для установки на автомобили, оснащенные контактной системой зажигания (классика): ВАЗ 2101, 21011, 2102, 2103, 21013, 2104, 2105, 2106, 2107, “ИЖ 2126”, “Запорожец”, “Москвич” и т.д. При установке такого блока на автомобиль ионный пробой искры повышается на 20 %, при этом контакты прерывателя полностью защищены от подгорания. Мощная искра позволяет завести двигатель при слабо заряженном аккумуляторе, а также в зимний период времени. Благодаря мощной искре и соответствующей регулировке карбюратора, можно сэкономить до 20 % топлива.

Схема электронного блока соответствует схеме промышленного образца “Пульсар”, которая находится в эксплуатации 11 лет, и зарекомендовала себя одной из лучших.

Технические характеристики
Напряжение питания: 12 В

Ток нагрузки, не более: 5 А.

Рабочая температура: – 45…+70 0С

Принципиальная электрическая схема блока электронного зажигания “Пульсам-М” показана на рис. 3, схема подключения блока электронного зажигания – на рис. 4.

Нашими специалистами был разработан электронный блок зажигания, содержащий корректор детонации. Не секрет, что иногда вместо нужной марки топлива на случайной заправке можно получить “в подарок” горючее с меньшим октановым числом.

Устройство позволяет корректировать угол зажигания в зависимости от качества налитого в бензобак бензина. Внешний вид усовершенствованного блока приведен на рис. 5.
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Рисунок 3. Схема электрическая принципиальная
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Рисунок 4. Схема подключения блока к автомобилю
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Рисунок 5. Общий вид устройства NM5425

Блок зажигания имеет систему сушки и прогрева свечей зажигания. При установке блока вы будете реально экономить топливо на трассе до 6 литров с бака. Блок стоит недорого, через несколько полных заправок он себя полностью окупит.

МАСТЕР КИТ также предлагает электронные блоки зажигания для других моделей автомобилей с карбюраторными двигателями: многоискровое электронное зажигание NM5423 “Пульсар-М” с корректором детонации двигателя для переднеприводных автомобилей “Спутник” и NM5424 “Пульсар-М” для “Газелей”, “ГАЗов” и “УАЗов” (рис. 5). Устройства отличаются от описанных выше лишь конструктивным исполнением и особенностями эксплуатации двигателей этих автомобилей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МАСТЕР КИТ предлагает для продажи уже собранные, настроенные и полностью готовые к эксплуатации электронные блоки зажиганияNM5421, NM5422, NM5423 и NM5424 . В комплект поставки входит блок к пластиковом корпусе и подробная инструкция по его установке и эксплуатации.

В нашем ассортименте – более 500 электронных наборов, блоков и модулей!

