       Хочу ознакомить читателя со схемой гитарного эквалайзера EQ-7545, в моём случае он встроен в деку полуакустической гитары BRAHNER.

       Не найдя 
нужной схемы в Интернете, вооружившись лупой и тестером, вызвонил и вычертил её сам. Полагая, что она может кому-то пригодиться, решил опубликовать её здесь, на РадиоКоте.

       Внешний вид устройства с лицевой стороны:
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       - и с обратной стороны (снята металлическая экранирующая крышечка):
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       Саму плату открутить и представить на обозрение со всех сторон нет возможности, для этого необходимо испортить внешний вид устройства, так как головки винтов крепления находятся под слоем пластмассы прямо за передней панелью. Похоже, вещь «одноразовая». 

       Схема устройства:
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       Сигнал со звукоснимателя подаётся на вход «in», далее через развязывающий конденсатор С2 на прямой (неинвертирующий) вход (ножка 3) операционного усилителя А1.1 микросхемы 4558, состоящей из двух идентичных независимых операционных усилителей (далее ОУ) со встроенной коррекцией. Первый каскад служит для усиления и некоторой частотной коррекции сигнала звукоснимателя, а также для согласования внутреннего сопротивления звукоснимателя с входным сопротивлением эквалайзера. Поскольку звукосниматель пьезоэлектрический, вход усилителя, чтобы не шунтировать сигнал, должен быть достаточно высокоомным. Это условие соблюдается как благодаря большому входному сопротивлению самого ОУ, так и большому сопротивлению резистора R5, который стабилизирует режим ОУ подачей на его вход половины питающего напряжения с делителя, выполненного на элементах R18,R19,C12,C14, что обеспечивает баланс нуля на выходе (ножка 1).
       Часть усиленного сигнала подаётся с выхода ОУ на его инвертирующий вход (ножка 2) через резистор обратной связи R4, который совместно с цепочкой R6C4 определяет степень усиления ОУ. Конденсатор C4 выполняет при этом две функции: развязывает по постоянному напряжению общую точку и вход 2, а также обеспечивает на нём частичное шунтирование сигнала в области средних и высоких частот, вызывая тем самым некоторый их подъём на выходе 1 усилителя, то есть, корректирует АЧХ, убирая излишние «басы», присущие практически всем пьезоэлектрическим звукоснимателям.  Степень коррекции определяется сопротивлением резистора R6, изменение его номинала также влияет и на общий коэффициент усиления ОУ А1.1.
       Другая часть усиленного сигнала с ножки 1 через резистор R2 подаётся на прямой вход (ножка 5) собственно эквалайзера, реализованного на оставшейся половине (А1.2) микросхемы 4558.  
       Эквалайзер состоит из четырёх полосовых фильтров и каскада усиления, служащего одновременно выходным. Принцип действия полосового фильтра поясню на примере фильтра высоких частот, состоящего из переменного резистора «pres.» и цепочки R7C8. Когда средний вывод переменного резистора «pres.» находится в верхнем по схеме положении, конденсатор С8 шунтирует высокие частоты непосредственно на прямом входе 5, чем обеспечивает некоторый их «завал» и на выходе 7. Номинал резистора R7 при этом определяет требуемую степень шунтирования.  В случае же если средний вывод переменного резистора «pres.» переместить в нижнее по схеме положение, то конденсатор С8 будет шунтировать инвертирующий вход, ограничивая поступающие на него с выхода 7 усилителя через резистор обратной связи R3 высокие частоты, тем самым вызывая их подъём на выходе 7. Таким образом, изменяя положение движка переменного резистора «pres.», можно плавно изменять тембр звучания в области высоких частот. Ёмкости конденсатора С8 недостаточно, для того, чтобы заметно влиять на амплитуду частот более низкого диапазона – средних и басов. Для этих частот предусмотрены ещё три фильтра – «treb.», «midd.» и «bass» (дискант, средний и бас), построенных по тому же принципу. В их плечах установлены дополнительные конденсаторы С9-С11, позволяющие более точно определить границы диапазонов каждого из фильтров, их «частоту среза». Назначение дополнительных элементов в виде транзисторов Q1-Q3 и резисторов R8-R10, R12-R17 мне не вполне понятно, так как автор схемы не я. Осмелюсь предположить, что они призваны сглаживать так называемые «всплески» смещения нуля на выходе эквалайзера, способные возникнуть при достаточно резких перемещениях вверх-вниз движков переменных резисторов «treb.», «midd.» и «bass», что может проявиться как неприятные на слух хлопки и акустические удары в динамиках гитарного усилителя. Поскольку ёмкости конденсатора С8 недостаточно, чтобы привести к более-менее заметным всплескам нуля при резком изменении положения движка регулятора высоких частот «pres.», то для этого участка нет необходимости в дополнительных сглаживающих элементах.
       На выходе эквалайзера установлены разделительный конденсатор С1, общий регулятор громкости volume с делителем напряжения R1 и дополнительный фильтр высоких частот C3, устраняющий так называемый «песок» в звучании. 

       Имеется контроль заряда батареи: кнопка кн1 («batt.check») замыкает цепь R11,D1, подающую на светодиод напряжение батареи типа «Крона». Если батарея заряжена, её напряжения достаточно для отпирания стабилитрона D1, и ток, ограниченный резистором R11, зажигает светодиод. 
       На плате обнаружена неточность – два разных резистора промаркированы как R10. Исправил на схеме, присвоив резистору контроля заряда маркер R11.
       Номиналы керамических конденсаторов С2, С3, С5, С6, С8, С9, С10 и С11 приблизительны, так как на них отсутствует маркировка, и мне пришлось делать измерения тестером на месте, без выпайки.
       Неизвестен и тип диода D1, предполагаю, что это стабилитрон примерно на 6-7 вольт. 

       Тип светодиода также неизвестен, думаю это слаботочный светодиод красного свечения.

       Напряжение питания 9V начинает поступать на схему после того как в гнездо, расположенное в нижней части деки, будет вставлен штекер Jack 6,3 мм. Он замыкает своим «корпусом» выключатель вк1, а средним выводом касается выхода эквалайзера out. 
