Кнопки управления FLEXTRON F-CPAS-321
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	«РЕЖИМ»
	 «СТОП/ВОСПР»
	«НАЗАД»
	«ВПЕРЁД»

	Переключает режим FM/USB/SD
	КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ- в режиме радио- переключение принимаемых каналов от СН01 до СНхх, потом опять с СН01, для быстрого поиска- нажимать можно быстро.
ДЛИННОЕ НАЖАТИЕ- включение режима сканирования и запоминания радиостанций.
	КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ- «перестраивается» на станцию с меньшей частотой/воспроизводит предыдущий трек,

ДЛИННОЕ НАЖАТИЕ- уменьшает громкость

	КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ- «перестраивается» на станцию с большей частотой/воспроизводит следующий трек,

ДЛИННОЕ НАЖАТИЕ- увеличивает громкость
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