                 Как  сделать ООС по току 
                при однополярном питании ...
Рассмотрим простой пример на основе  интегрального усилителя TDA 2050.
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При однополярном питании потенциал на 1й ножки устанавливается симметричным делителем напряжения R1 = R2

И является половиной питания +Uв.

Усиление определяется отношением R5\R4 и на выходе стоит цепочка от самовозбуждения R6 и C6.

Но это при ООС по напряжению, которое образуется на выходе 4 ножки  микросхемы .

А вот пример переделки ООС по току. 
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Основой переделки является мощное сопротивление R6,

включённое последовательно с динамиком или колонкой,
куда заводится Обратная Отрицательная Связь

В результате получается делитель из RL и R6 .

RL - является индуктивным элементом , который ещё при движении в магнитном поле вырабатывает переменную ЭДС.

При ООС по току эта ЭДС лучше учитывается и  звук приобретает более чёткую окраску присущую этому виду

обратной связи, хотя для многих это не важно – главное, чтобы лучше ЗВУЧАЛО . А это гораздо заметнее на слух …
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