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Блок питания Устройства. Выход: +30-50 вольт, 12 вольт, 5 вольт 





Управляемый ШИМ регулятор напряжения от 3 до 50 Вольт. 


Наличие сигнала блокировки работы.





Основное напряжение +30-50В





Линейный стабилизатор со встроенным стабилизатором тока от 0 до максимума по напряжению.


 Максимум тока – 5А. 








Основное напряжение +30-50В минус 3В





Дополн.


 напряжение +12В для ОУ





Управление и индикация на МК.





Управление


 напряженим и током





Измерение


 напряжения и тока





Разрешение для ШИМа





Обрпатная связь для  ШИМа








