
Ham Radio Deluxe у меня стартует с этого окна:
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Выбираем фирму, изготовившую наше радио:
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Выбираем модель трансивера:
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На закладке «Serial ports» можно посмотреть, какие порты присутствуют в системе (должен присутствовать что-то вроде «COM3 micro KEYER USB port” - у меня соответственно нет такого):

[image: image4.jpg]{© connect: Unregistered - Registration is Free!

j—

| tew | preset | Serilports | belp

Compary: [Kenwood

Rado:  [T5-2000 v]
COM Port: | Autodetect v
[l
Speed  autodetect
emote

Flow cortiol/Inerface power

c1s [JoTR

RIS

[ Always cormet o ths radio when statng HRD
[ Start HRD i Full Sersen mode.

status

Stat

[ Digial Master 780
[Logbook

O Retator

[ Satelits Tracking






Выбираем СОМ порт, через который будем управлять трансивером, нашем случае это должен быть что-то вроде «COM3 micro KEYER USB port” ( в моем примере его нет), или если не совсем понятно, какой порт выбрать, то можно выбрать «Auto detect»:
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Ну и напоследок можно выбрать скорость обмена порта (для Kenwood TS-2000 программа автоматом ставит 57600, но если непонятно, можно так же выбрать «Auto detect»):
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Далее, жмем кнопку «Connect» (слева внизу), и справа в окне «Status» смотрим результат:
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Если мы выбрали COM Port = Auto-detect и Speed = Auto-detect, то программа перебирает все возможные порты и скорости обмена. Тогда нам нужно пролистать окно Status и найти сообщения в которых Frequency больше нуля и соответственно нет крестов и восклицательных знаков. Далее нужно установить COM Port и Speed в найденные программой значения.


Можно, конечно оставить как есть (COM Port = Auto-detect и Speed = Auto-detect), но тогда программа будет стартовать дольше.


Кроме того, на мой взгляд нужно установить галочки:
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для того чтобы соединение происходило автоматически, при запуске HRD, ну и сразу же запускался Аппаратный журнал.


На мой взгляд, после такой настройки HRD должна заработать. Удачи! 73!

