Очень краткая инструкция по Digital Master 780.

Запустив HRD, и соединившись с трансивером, стартуем DM780:
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Затем настраиваем звуковую карту: нажимаем слева вкладку «Soundcard»:
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Слева выезжает окно с кнопками и движками — нажимаем кнопку «Options»:
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Появляется окно «Programm options» с установками звуковой карты:
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В центре, в выпадающих списках, которого, можно выбрать звуковые карты и их порты для приема и передачи.


Т.к. QSO в цифре проводится в основном при помощи заранее подготовленных скриптов, в центре основного окна DM780 необходимо заполнить информацию о себе, для корректной работы этих самых скриптов:
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Там же, только на закладке «Default», находятся 4 группы скриптов «по умолчанию» поставляемых с DM780, которые могут быть использованы в типовом QSO:
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Как видим, правую кнопку мыши можно использовать для редактирования скрипта, левую — для запуска (передача включится автоматически), кроме того, кнопка «Send(F1)» - включает передачу, после этого в эфир передается то, что набрано ниже. Если в набранном тексте встречается тег <stop> - передача выключается. Кнопка «Stop(F4)» - безусловно прерывает передачу.


В текстах скриптов используются т. н. «теги»: слова или словосочетания, заключенные в угловые скобки: <tag>, <My call>... и т. п. Назначение тегов — подстановка необходимых значений в передаваемые тексты — позывной, QTH, RST... и т. д. и некоторое управление трансивером (пример — тег <stop>). Подробно описывать не буду — в них можно разобраться, редактируя скрипты, тем более, что названия тегов там вполне понятны. Кроме того, все равно нужно будет подогнать скрипты «под себя» - но это вопрос времени и опыта.


 Передача выглядит вот так:
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Настройка на станцию происходит передвижением желтого курсора на «Водопаде» (Waterfall). Если в режиме «прием» видите такого червяка с рожками как выше — это BPSK  станция — нужно передвинуть курсор так, чтобы полоса курсора совпала с полосой «червяка» - в окне выше кнопок “Send(f1)”, ”Stop(F4)” должен поползти принимаемый текст.


Вот вкратце и все. Удачи! 73!
