Простой электрошокер.

  Этот электрошокер был разработан и собран мной очень давно. Испытан на людях не был он. Не произошло этого знаменательного события, по-видимому, в следствии психологического эффекта. 
Значит так. Схему Вы можете лицезреть на рисунке.
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Самая главная и ответственная деталь - это трансформатор. Я много экспериментировал с этим делом и в конце концов пришел с следующему выводу: самый простой выход это взять готовый дроссель на броневом сердечнике и домотать туда (в нужном направлении)(предварительно расколов сердечник) первичную обмотку. Мне попался под руку дроссель с маркировкой "РЮ4.786013". Диаметром примерно 20 мм. Сопротивление обмотки 300 - 400 Ом. Я домотал 5 - 7 витков провода, толщина которого выбиралась по принципу "какой влелет" т.к. пространство было ограничено. После этого я склеил сердечник назад. На выводы новой обмотки одел кембрики. Остальные детали обычные:

R1 - 22К
R2 - 100
C1 - 1Мк
C2 - 800p*6.3КВ
VT1 - КТ815
VT2 - КТ837
А1 - Умножитель УН 6-25

Батарею лучше брать на 9В - "Крону" или, как у меня, 7Д0.125, но ещё лучще взять батарею "паличиковых" аккумуляторов, если позволяют габариты и деньги.
Вместо выключателя S1 рекомендую установить два последовательно соединённых: один с фиксацией, другой- кнопка. Тот, что с фиксацией будет выполнять роль предохранителя.

Настройка этого дела крайне проста: Резистором R1 (его берут подстроечным) нужно установить максимальную частоту следования высоковольтных импульсов. 
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Вчера одна из девочек – манагеров принесла в ремонт китайскую пьезозажигалку для газовой плиты.
Разобрал, посмотрел – действительно, слабая искра. Попробовал «подтянуть» пружину – нажимать очень туго. Решил увеличить напряжение через катушку Тесла.


Надел и приклеил две пластиковых шайбы от гаек-закладных на огрызок пустого гелевого стерженю от авторучки, получился каркас для катушки.
Разобрал трансформатор из убитого бэпэшника для модема. Из провода от вторичной обмотки трансформатора (он потолще) намотал 40 витков на каркас, получилась первичная обмотка для Теслы. На вторичную обмотку Теслы смотал весь провод от первичной обмотки трансформатора. Сколько влезло витков – не считал (как станок для намотки использовал аккумуляторный гайковёрт),  но получилось не меньше пяти тысяч витков.
Немножко переделал корпус зажигалки – как разрядник использовал корпус от разъёма DB-9 (просто под руки попался). Воткнул конструкцию в корпус, собрал и опробовал. машина - зверь, не искра а коронный разряд!


А вот теперь думаю, что у меня всё-таки получилось хорошая пьезозажигалка или простой штурмовой электрошокер?
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Устройство под названием "Электрошокер" поможет вам защититься от хулиганов, преступников. Собрать его несложно. Понадобятся голова и прямые руки, а еще пару радиодеталей. Короче при желании может собрать каждый, у кого и руки, и голова на месте. Все просто!

Основу прибора составляет преобразователь постоянного напряжения (Рис. 1). На выходе прибора применен умножитель на диодах КЦ-106 и конденсаторах 220 пФ х 10 кВ. Питанием служат 10 аккумуляторов Д-0,55. С меньшими - результат чуть хуже. Можно применять и батареи "Крона" или "Корунд". Важно иметь 9- 12 вольт. Аккумуляторы удобны только тем, что их можно заряжать.



Рис. 1 Электрошоковое средство защиты
I - 2 x 14 диам. 0,5 - 0,8 
II - 2 x 6 диам. 0,5 - 0,8 
III - 5 - 8 тыс. диам. 0,15 - 0,25



Очень важным элементом является трансформатор, который изготовлен из ферритового сердечника (ферритовый стержень от радиоприемника диаметром 8 мм), но эффективнее работал трансформатор из феррита от ТВС - из "П"-образного изготовлен брусок. 

Правила намотки высоковольтной обмотки - через каждую тысячу витков прокладывается изоляцию. Для межвитковой изоляции применяется лента ФУМ (фторопласт). Другие материалы менее надежны.





Корпус изготовлен из пластмассовой коробки подходящих размеров - пластмассовая упаковка от электропаяльника. Размеры оригинала: 190 х 50 х 40 мм (см. фото). В корпусе сделаны перегородки из пластмассы между трансформатором и умножителем, а также между электродами со стороны пайки - меры предосторожности во избежание прохождения искры внутри схемы (корпуса), что также предохраняет трансформатор. С наружной части под электродами расположены небольшие "усики" из латуни для уменьшения расстояния между электродами - разряд образуется между ними.

