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Схема данного усилителя была предложена Скифом и отличается от типовой наличием цепочки R-RC-R, предотвращающей проникновения радиочастотных помех в тракт усиления и наличием выходной RL-цепи, компенсирующей паразитную емкость проводов и звуковой катушки динамика.

Данная микросхема, разработанная SGS-Thomson является мощным операционным усилителем, способным отдавать в нагрузку 4 Ом до 32W и в пике до 50W в течении 1с. Однако после 20W довольно низкий коэффициент гармоник резко возрастает, поэтому это значение автор считает оптимальным максимальным режимом.

Микросхема оснащена следующими интегрированными защитами:

· от КЗ, выхода на землю или питание

· от перегрева
Кроме того, МС обладает внушительным диапазоном воспроизводимых частот – по документации 20-80 000 Гц. Однако автор считает, что нижняя граница диапазона может быть расширена увеличением разделительного конденсатора (2,2uF) и емкости в цепи ООС (по схеме – 22uF, однако, ИМХО, стоит поставить 33uF NP).

Питание данной схемы производится от двухполярного источника максимум      +-25V.

Усилитель обладает очень мягким, четким и комфортным звучанием, по сравнению с теми же TDA7294 и LM3886, но, конечно, уступает им в мощности.

Передача баса, по мнению автора, также сравнительно лучше.
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Печатная плата для этого устройства (35х45мм):

