           Индикатор пламени служит для определения наличия пламени в камере сгорания. Он представляет собой трубку с вмонтированной лампочкой с вольфрамовой нитью. Индикатор размещается в районе выхода отработанных газов. Конструктивно индикатор пламени изображен на рис.15.
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                 Рис. 15- Схема устройства индикатора пламени

        Проверку индикатора пламени проводить следующим образом:

- отвернуть винты и снять крышку с блока разъемов или блока управления

(см. рис.14);

- отсоединить контакты проводов индикатора пламени от разъема и провести

проверку работоспособности индикатора пламени.

Проверку работоспособности индикатора пламени проводить замером

сопротивления между контактами проводов. При температуре +25°С R ном

должно быть 26 … 32,5 Ом , при коротком замыкании или обрыве цепи

сопротивление, соответственно, должно быть R к.з ≤ 10 Ом и R обр ≥ 90 Ом.

Проверить К.З. индикатора пламени, на его корпус R к.з =10 МОм.
