Валкодер в тюнере “Radiotehnika T-101”.
Благодаря dt_andrew мой, морально устаревший  приемник подвергся полнейшей переделке.

Ввиду того, что и собираю в его корпусе опять приемник (ужасно модифицированный),

некоторые элементы оказываются полезными для доработки.

Итак валкодер.
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К сожалению не сфотографировал конструкцию валов до переделки, но может это и лишнее.

Каждый владелец такого аппарата и сам может заглянуть внутрь.

Скажу только: запчастей механики там хватает, и кучка лишних остается.

ИТАК. Платформой конструкции служит текстолит 3мм.

На него приклеил ( клеем “Дракон“, как ни банально) движок вакодера с платой.
В П-образном профиле вырезал проем, мешающий большой шестеренке.

Ось, выходящая от движка - подобранная по диаметру трубка от поломанной телескопической антенны (благо насобирал за много лет).
 Она крепится к валу движка  зажимом “лишней“ шестеренки (зажимает через тонкую трубку).
Чтобы устранить трение метала о метал – на П-образный профиль прикрутил другую “лишнюю“ шестерню.

Шестеренку на оси ручки вращения подпилил по диаметру и вставил контрящий винт.

Все шестерни – “родные”.

Остается ТЧАТЕЛЬНО подобрать высоту стоек крепления П-профиля с текстолитом, во избежание больших усилий при вращении.

Благодаря неизменности П-профиля и оси ручки – конструкция становится в корпус – “как там и была”.
Сопсно – все (.
