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Предисловие

Микроконтроллеры Atmel® Сэм Д20 про Xplained оценочный комплект является аппаратной платформой для оценки ATSAMD20J18A микроконтроллера.

Поддерживаемые устройства Atmel Studio интегрированной платформы разработки, в комплект обеспечивает легкий доступ к функциям устройства Atmel ATSAMD20J18A и объясняет, как интегрировать устройства в нестандартной конструкции.

В Xplained Pro для микроконтроллеров серии оценочные комплекты включают в бортовых встраиваемых

Отладчик, и никаких дополнительных инструментов, необходимых для программирования или отладки ATSAMD20J18A.

В наборы Xplained Pro расширение предоставляет дополнительные периферийные устройства для расширения функций совета директоров и облегчить разработку нестандартных конструкций.
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1.34 1. Введение

1.35 1.1 особенности

1.36 ● Микроконтроллер компании Atmel ATSAMD20J18A

1.37 ● Встроенный отладчик (EDBG)

1.38 ● Интерфейс USB

1.39 ● Программирования и отладки на плате Сэм Д20 через серийный провод отладки (ССЗ)

1.40 ● Программирования и отладки внешних целей через серийный провод отладки (ССЗ)

1.41 ● Виртуальный COM-порт интерфейс к цели через UART

1.42 ● Компания Atmel данных Интерфейс шлюза (ДГИ) в мишень через SPI и twi находился

1.43 ● Четыре линии gpio подключен к мишени для инспекции кода

1.44 ● Цифровой Вх/Вых

1.45 ● Две механические кнопки (пользователя и сброс кнопка)

1.46 ● Один пользователь вел

1.47 ● Три дополнительных заголовков

1.48 ● Два возможных источников энергии

1.49 ● Внешнее питание

1.50 ● Встроенный отладчик По USB

1.51 ● Кристалл 32 кГц
Комплект Обзор

Микроконтроллеры Atmel Xplained оценочный комплект Д20 Сэм про это аппаратную платформу для оценки микроконтроллеров Atmel ATSAMD20J18A.

Комплект предлагает набор функций, что позволяет ATSAMD20J18A пользователю приступить к использованию компонента ATSAMD20J18A периферийными устройствами сразу и получить понимание того, как интегрировать устройства в свои собственные конструкции
.Figure 1-1. SAM D20 Xplained Pro Evaluation Kit Overview
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2. Приступая к работе

2.1 краткое

3 шага, чтобы начать изучение микроконтроллеров Atmel Xplained Pro для платформы

● Скачать и установить Atmel для студии 

● Запуск Компании Atmel Студии

● Подключите микро-B кабель для отладки USB-порт

2.2 Подключение комплекта

При подключении Сэм Д20 компания Atmel Xplained Pro на ваш компьютер впервые, Операционная система будет делать драйвер установка программного обеспечения. Драйвер поддерживает как 32-разрядные и 64-разрядные версии Microsoft® Windows® ХР и Windows 7.

Когда-то соединяли зеленый индикатор питания будет гореть и Atmel Studio будет автоопределение которые Xplained Pro вычислений - и комплекта расширения(ы), подключенный. Вам будет представлено соответствующей информации как таблицы и комплект документации. У вас также есть возможность запускать программное обеспечение от компании Atmel рамки (АЧС) пример заявки. Целевое устройство запрограммировано и отлажено на борту встроенный отладчик и отсутствие внешнего программатора или отладчика инструмент необходим. Обратитесь к Atmel Studio руководство пользователя для получения информации о том, как компилировать и программировать набор.

Проектная документация и ссылки по теме

Следующий список содержит ссылки на наиболее релевантные документы и программного обеспечения for SAM D20 Xplained Pro.
1. 1. Xplained Pro для продуктов - компания Atmel Xplained Pro-это серия малогабаритных и простых в использовании оценочных наборов для 8 - и 32-разрядные микроконтроллеры Atmel. Она состоит из серии недорогих микроконтроллеров, плат для оценки и демонстрации возможностей микроконтроллеров и возможности разных семей.

2. 2. Сэм Д20 Xplained Pro Руководство пользователя - PDF-версия данного руководства пользователя.

3. 3. Сэм Д20 Xplained Pro и проектная документация - пакет, содержащий схемы, спецификации, сборочные чертежи, 3Д участки, участки слоя и т. д.

4. 4. EDBG Руководство пользователя - Руководство пользователя, содержащее больше информации о бортовой встроенный отладчик.

5. 5. Компания Atmel Studio - Бесплатная IDE для микроконтроллеров Atmel разработка на C/C++ и ассемблер код для микроконтроллеров Atmel.

6. 6. Яре Встроенные инструментальные средства® для ARM®. Это коммерческий Си/Си++ компилятор, доступный для рукоятки. Существует 30-дневная ознакомительная версия), а также размер кода ограничен запустить доступную версию с их сайта. Кодексом предельного размера 16КБ для устройств с М0, М0+ М1 и ядер и 32 КБ для устройств с другими ядрами.

7. 7. Компания Atmel образец магазин - компания Atmel образец магазин, где вы можете заказать образцы устройств.
2. Xplained Pro Для

Xplained Pro-это оценочная Платформа, которая обеспечивает полную базе микроконтроллера Atmel опыт. Платформа состоит из ряда микроконтроллеров (MCU) плат и плат расширения, интегрированных с Atmel Studio, то есть у Atmel программную платформу (АЧС) драйверы и демо-код, поддержка потоковой передачи данных и многое другое. Xplained Pro для микроконтроллеров плат поддерживают широкий диапазон Xplained Pro для плат расширения, которые подключаются через набор стандартизованных заголовков и разъемы. Каждая плата расширения имеет идентификационный чип, чтобы однозначно определить, какие доски крепятся на Xplained Pro для MCU плате. Эта информация используется для представления соответствующих руководств пользователя, указания по применению, технические описания и примеры кода через микроконтроллеров Atmel студии. Доступные Xplained Pro для микроконтроллеров и плат расширения можно приобрести в интернет-магазине компании Atmel .

2.1 Встроенный Отладчик

Сэм Д20 микроконтроллеры Atmel Xplained Pro содержит встроенный отладчик (EDBG) для бортовых отладки. В EDBG является составным USB-устройством из трех интерфейсов; отладчик, виртуальный COM порт и данных Интерфейс шлюза (ДГИ).

В сочетании с Atmel Studio, то EDBG интерфейс отладчика может запрограммировать и отладить ATSAMD20J18A.

На Сэм Д20 Xplained Pro, то интерфейс swd подключен между EDBG и ATSAMD20J18A.

Виртуальный COM-порт подключен к UART порт на ATSAMD20J18A (см. раздел “встроенный отладчик внедрения” на стр. 11 для распиновка), и предоставляет простой способ общения с целевой приложения через простой терминал программного обеспечения. К услугам гостей переменная скорость передачи информации в бодах, четности и стоп-бит настройки. Обратите внимание, что настройки на целевом устройстве по UART должны соответствовать значениям, приведенным в терминале программного обеспечения.

ДГИ состоит из нескольких физических данных интерфейсов для связи с главным компьютером. См. Раздел “встроенный отладчик внедрения” на стр. 11 для существующих интерфейсов и цоколевка. Коммуникация через интерфейсы являются двунаправленными. Он может быть использован для отправки событий и ценностей от ATSAMD20J18A, или как универсальное функции printf-стиль канала данных. Трафик через интерфейсы могут быть созданные на EDBG для более точной трассировки событий. Обратите внимание, что времени накладывает накладные расходы, что снижает максимальную пропускную способность. ДГИ использует собственный протокол, и, таким образом, только совместим с Atmel студии.

В EDBG управляет двумя светодиодами на Сэм Д20 Xplained Pro, а индикатор питания и индикатор состояния. Таблица 3-1, “EDBG вел управления” на стр. 6 показывает, как светодиоды управляются в различных режимах работы.

Table 3-1. EDBG LED Control
	Operation mode
	Power LED
	Status LED

	Нормальной эксплуатации
	Индикатор питания светится при подаче питания на борту.
	Индикатор активности, индикатор мигает каждый раз, когда что-то случается на EDBG.

	Режим загрузчика (бездействия)
	Индикатор питания и индикатор состояния мигает одновременно.

	В режиме загрузчика (обновление прошивки)
	Индикатор питания и индикатор состояния мигает в шахматном порядке.


Дополнительные документы на EDBG, увидеть EDBG Руководство пользователя
.
1.51 Аппаратные Системы Идентификации

Все Xplained Pro Совместимость плат расширения имеют устройств ATSHA204 cryptoauthentication, предназначенных™ чипу.

Этот чип содержит данные, идентифицирующие расширение со своим наименованием и некоторые дополнительные данные. Когда Xplained Pro и платы расширения соединена с Xplained Pro для микроконтроллеров борту информация считывается и отправляется компания Atmel студии. Микроконтроллеры Atmel комплекты расширения, установленные с Atmel Studio, то даст соответствующую информацию, примеры кода и ссылки на соответствующие документы. Таблица 3-2, “Xplained Pro с чипом ID содержимого” на стр. 6 показаны поля данных, хранящихся в чипе с примером Контента
.Table 3-2. Xplained Pro ID Chip Content
	Поле Данных
	Тип Данных
	Пример Контента

	Производитель
	ASCII string
	Atmel’\0’

	Наименование Товара
	ASCII string
	Segment LCD1 Xplained Pro’\0’

	Product Revision
	ASCII string
	02’\0’

	Product Serial Number
	ASCII string
	1774020200000010’\0’

	Data Field
	Data Type
	Example Content

	Minimum Voltage [mV]
	uint16_t
	3000

	Maximum Voltage [mV]
	uint16_t
	3600

	Maximum Current [mA]
	uint16_t
	30


1.51 Питания

Сэм Д20 Xplained Pro комплект может питаться либо от USB или от внешнего источника питания через 4-контактный разъем питания заголовка, помечен PWR (питание). Этот разъем описан в “Xplained Pro Мощность заголовка” на стр. 8. Доступные источники питания и спецификации указаны в Table 3-3, “Power Sources for SAM D20 Xplained Pro” on page 7.
Table 3-3. Power Sources for SAM D20 Xplained Pro
	Power input
	Voltage requirements
	Current requirements
	Connector marking

	Внешняя сила
	4.3V to 5.5V
	Рекомендуемый минимум 500 мА

чтобы быть в состоянии обеспечить достаточный ток для достроек и сама плата.

Рекомендуется

максимум 2А связи

на вход защиты максимального тока Спецификация.
	PWR

	Встроенный отладчик

По USB
	4.4V to 5.25V
(according to USB spec)
	500 mA (according to
USB spec)
	DEBUG USB


В комплект будет автоматически определять, какие источники энергии доступны, и выбрать какой из них использовать в соответствии со следующим приоритетом:

1. Внешняя сила

2. Встроенный отладчик с USB
1.50.1 измерительные Сэм Д20 Потребляемая мощность

В рамках оценки Сэм Д20 оно может представлять интерес для измерения потребляемой им мощности. Поскольку устройство имеет отдельное питание самолета (VCC_MCU_P3V3) на этой плате можно измерить потребление тока, измеряя ток, протекающий в этой плоскости. В VCC_MCU_P3V3 плоскости подключен через перемычку к основной плоскости (VCC_TARGET_P3V3) и, заменив перемычку с амперметра можно определить текущее потребление. Добраться до места измерения тока коллектора, см. рис. 1-1, “Сэм Д20 Xplained оценочный набор про-обзор” на стр. 4.

Предупреждение Не включайте питание на борту, не имея перемычек или амперметр смонтирован. Это может привести к Сэм Д20 чтобы получать питание через свои порты ввода/вывода и приводят к неопределенному работы устройства.

1.51 стандартные заголовки и разъемы

1.51.1 Xplained Pro И Стандартное Расширение Заголовка

Все Xplained Pro наборы имеют один или более двойной ряд, 20-контактный, 100mil дополнительных заголовков. Xplained Pro для микроконтроллеров доски имеют мужской заголовки пока Xplained Pro для расширения их коллеги-женщины. Обратите внимание, что все контакты не всегда связаны. Однако, все подключенные пины следовать определенным выводам, описанным в табл. 3-4, “Xplained Pro расширение заголовка” на стр. 7. Расширения заголовков может быть использован для подключения широкого спектра

Xplained Pro для расширения в Xplained Pro для микроконтроллеров, плат и для доступа к контактам целевой MCU на Xplained Pro для MCU плате напрямую.Table 3-4. Xplained Pro Extension Header
	Pin number
	Name
	Description

	1
	ID
	Линии связи на ID чипа на плату расширения.

	Pin number
	Name
	Description

	2
	GND
	Земле.

	3
	ADC(+)
	Аналого-цифровой преобразователь , в качестве альтернативы положительной части дифференциального АЦП.

	4
	ADC(-)
	Аналого-цифровой преобразователь , в качестве альтернативы отрицательная часть дифференциального АЦП.

	5
	GPIO1
	Общего назначения I/O.

	6
	GPIO2
	Общего назначения I/O.

	7
	PWM(+)
	Широтно-импульсная модуляция , в качестве альтернативы положительной дифференциальной части ШИМ.

	8
	PWM(-)
	Широтно-импульсная модуляция , в качестве альтернативы положительной дифференциальной части ШИМ.

	9
	IRQ/GPIO
	Линия запроса на прерывание и/или общего назначения ввода-вывода.

	10
	SPI_SS_B/GPIO
	Выберите для ведомого SPI и/или общего назначения ввода-вывода.

	11
	TWI_SDA
	Данные линии для двухпроводной интерфейс. Всегда реализуется, автобусного типа.

	12
	TWI_SCL
	Часы линии для двухпроводной интерфейс. Всегда реализуется, Тип шины.

	13
	USART_RX
	Приемник линии Универсальный Синхронный и асинхронный последовательный приемник и передатчик.

	14
	USART_TX
	Передатчик линия универсальных синхронных и

Асинхронный последовательный приемник и передатчик.

	15
	SPI_SS_A
	Раба выберите для СИО. Должно быть уникальным, если это возможно.

	16
	SPI_MOSI
	Мастер из раба в линию последовательного периферийного интерфейса. Всегда реализуется, автобусного типа.

	17
	SPI_MISO
	Мастер в слейв вне линии последовательный периферийный интерфейс. Всегда реализуется, Тип шины.

	18
	SPI_SCK
	Часы для последовательного периферийного интерфейса. Всегда реализуется, автобусного типа.

	19
	GND
	Ground.

	20
	VCC
	Питание для платы расширения.


1.51.1 Xplained Pro Power Header
Сила заголовка может быть использован для подключения внешнего источника питания к Сэм Д20 Xplained Pro комплект. В комплект автоматически обнаружить и переключиться на внешний источник если он входит в комплект. Сила заголовка также могут быть использованы в качестве питания для внешних периферийных устройств и плат расширения. Забота должна быть проявлена, чтобы не превышать суммарный ток ограничение встроенный стабилизатор на 3.3 V с регулируемым выход. Добраться до места измерения тока коллектора, см. рис. 1-1, “SAM D20 Xplained Pro Evaluation Kit Overview” on page 4
Table 3-5. Power Header PWR
	Pin number PWR header
	Pin name
	Description

	1
	VEXT_P5V0
	Внешние 5V входной

	2
	GND
	Ground

	3
	VCC_P5V0
	Нерегулируемый 5В (выходной, полученных от одного из источников входного сигнала)

	4
	VCC_P3V3
	Отрегулировал 3.3 V (выход, используемый в качестве основного питания для комплекта)
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Note
Если плата питается от батареи источника рекомендуется использовать индикатор PWR заголовка. Если есть источник питания, подключенный к EDBG USB, то EDBG активируется и он будет потреблять больше энергии.
2. Аппаратное Обеспечение Руководство Пользователя

2.1 Разъемы

В этой главе описывается реализация соответствующих разъемов и заголовки на Сэм Д20 Xplained Pro и их подключение к ATSAMD20J18A. Таблицы соединений в этой главе также описывается, какие сигналы распределяются между заголовками и бортовой функциональность.

2.1.1 Ввода-Вывода Расширения Заголовков

Сэм Д20 Xplained Pro для заголовков входам ext1, ext2 и ext3 предлагают доступ к устройствам ввода-вывода микроконтроллера для того, чтобы развернуть доску, например, путем подключения расширений к доске. Эти все заголовки соответствуют стандартным расширением заголовка, указанного в Xplained Pro и стандартное расширение заголовка на стр. 7. Все заголовки имеют шаг 2.54 мм.
Table 4-1. Расширение Заголовка  EXT1
	Pin on EXT1
	SAM D20 pin
	Function
	Общая функциональность

	1
	-
	-
	Линии связи для ID чипа на плату расширения.

	2
	-
	-
	GND

	3
	PB00
	AIN[8]
	 

	4
	PB01
	AIN[9]
	 

	5
	PB06
	GPIO
	 

	6
	PB07
	GPIO
	 

	7
	PB02
	TC6/WO[0]
	 

	8
	PB03
	TC6/WO[1]
	 

	9
	PB04
	EXTINT[4]
	 

	10
	PB05
	GPIO
	 

	11
	PA08
	SERCOM2 PAD[0] I²C SDA
	EXT2, EXT3 and EDBG

	12
	PA09
	SERCOM2 PAD[1] I²C SCL
	EXT2, EXT3 and EDBG

	13
	PB09
	SERCOM4 PAD[1] UART RX1
	 

	14
	PB08
	SERCOM4 PAD[0] UART TX1
	 

	15
	PA05
	SERCOM0 PAD[1] SPI SS
	 

	16
	PA06
	SERCOM0 PAD[2] SPI MOSI
	 

	17
	PA04
	SERCOM0 PAD[0] SPI MISO
	 

	18
	PA07
	SERCOM0 PAD[3] SPI SCK
	 

	19
	-
	-
	GND

	20
	-
	-
	VCC




Примечания: 1в SERCOM4 модуль разделяется между разъему ext1, 2 и 3 по UART, но использует разные выводы.

                Table 4-2. Extension Header EXT2
	Pin on EXT2
	SAM D20 pin
	Function
	Shared functionality

	1
	-
	-
	Линии связи для ID чипа на плату расширения.

	2
	-
	-
	GND

	3
	PA10
	AIN[18]
	 

	4
	PA11
	AIN[19]
	 

	5
	PA20
	GPIO
	 

	6
	PA21
	GPIO
	 

	7
	PA22
	TC4/WO[0]
	 

	8
	PA23
	TC4/WO[1]
	 

	Pin on EXT2
	SAM D20 pin
	Function
	Shared functionality

	9
	PB14
	EXTINT[14]
	 

	10
	PB15
	GPIO
	 

	11
	PA08
	SERCOM2 PAD[0] I²C SDA
	EXT1, EXT3 and EDBG

	12
	PA09
	SERCOM2 PAD[1] I²C SCL
	EXT1, EXT3 and EDBG

	13
	PB13
	SERCOM4 PAD[1] UART RX1
	 

	14
	PB12
	SERCOM4 PAD[0] UART TX1
	 

	15
	PA17
	SERCOM1 PAD[1] SPI SS
	 

	16
	PA18
	SERCOM1 PAD[2] SPI MOSI
	 

	17
	PA16
	SERCOM1 PAD[0] SPI MISO
	 

	18
	PA19
	SERCOM1 PAD[3] SPI SCK
	 

	19
	-
	-
	GND

	20
	-
	-
	VCC



Примечания: 1в SERCOM4 модуль разделяется между разъему ext1, 2 и 3 по UART, но использует разные выводы.
Table 4-3. Extension Header EXT3
	Pin on EXT3
	SAM D20 pin
	Function
	Shared functionality

	1
	-
	-
	Communication line to ID chip on extension board.

	2
	-
	-
	GND

	3
	PA02
	AIN[0]
	 

	4
	PA03
	AIN[1]
	 

	5
	PB30
	GPIO
	 

	6
	PA15
	GPIO
	Onboard SW0

	7
	PA12
	TC2/WO[0]
	 

	8
	PA13
	TC2/WO[1]
	 

	9
	PA28
	EXTINT[8]
	 

	10
	PA27
	GPIO
	 

	11
	PA08
	SERCOM2 PAD[0] I²C SDA
	EXT1, EXT2 and EDBG

	12
	PA09
	SERCOM2 PAD[1] I²C SCL
	EXT1, EXT2 and EDBG

	13
	PB11
	SERCOM4 PAD[3] UART RX

	 

	14
	PB10
	SERCOM4 PAD[2] UART TX1
	 

	15
	PB17
	SERCOM5 PAD[1] SPI SS
	 

	16
	PB22
	SERCOM5 PAD[2] SPI MOSI
	EDBG

	17
	PB16
	SERCOM5 PAD[0] SPI MISO
	EDBG

	18
	PB23
	SERCOM5 PAD[3] SPI SCK
	EDBG

	19
	-
	-
	GND

	20
	-
	-
	VCC



                 Примечания: 1в SERCOM4 модуль разделяется между разъему ext1, 2 и 3 по UART, но использует разные выводы.
1.51 периферийных устройств

1.51.1 Кристалл

Сэм Д20 Xplained Pro комплект содержит одну кристаллов, которые могут быть использованы в качестве источника синхронизации для Сэм Д20 устройства. Кристалл имеет вырез-планка рядом с ним, что может быть использовано для измерения осциллятор фактор безопасности. Это делается путем разрезания ремня и добавление резистора через ремень. Больше информации о пособие генератора и коэффициента запаса можно найти в приложение Примечание AVR41001.
Table 4-4. Внешние 32.768kHz Crystal
	Pin on SAM D20
	Function

	PA00
	XIN32

	PA01
	XOUT32


1.50.2 Механические Кнопки

Сэм Д20 Xplained Pro содержит две механические кнопки. Одна кнопка-это кнопка сброса подключен к Сэм Д20 сброс линии, а другой является общим настраиваемые пользователем кнопки. При нажатии кнопки она будет управлять линии ввода-вывода на GND.
Table 4-5. Механические Кнопки
	Pin on SAM D20
	Шелкография текст

	RESETN
	RESET

	PA15
	SW0


1.50.2 СИД

Есть один желтый светодиод доступен на Сэм Д20 Xplained Pro на борту, который может быть включен и выключен. Светодиод активируется при движении подключенной линии ввода-вывода на GND.
Table 4-6. LED connections
	Pin on SAM D20
	LED

	PA14
	Yellow LED0


1.51 Встроенный Отладчик Реализации

Сэм Д20 Xplained Pro содержит встроенный отладчик (EDBG), которые могут быть использованы для программирования и отладки ATSAMD20J18A используя серийный провод отладки (ССЗ). Встроенный отладчик также включать виртуальный COM порт интерфейс через UART, то микроконтроллер Atmel данных Интерфейс шлюза через порт SPI и twi и он контролирует четыре из Сэм Д20 выводов gpio. Atmel Studio может быть использован в качестве переднего плана для встроенного отладчика.

1.51.1 Серийный Провод Отладки

Серийный провод отладки (ССЗ) используют два контакта для коммуникации с целевой. Для получения дополнительной информации по использованию программирования и отладки возможности EDBG см. “встроенный отладчик” на стр. 6. 
Table 4-7. SWD Connections
	Pin on SAM D20
	Function

	PA30
	SWD clock

	PA31
	SWD data


1.50.2 виртуальный COM порт

Встроенный отладчик действует как виртуальный COM-порт шлюз, используя один из ATSAMD20J18A интерфейсы UART. Для получения дополнительной информации о том, как использовать виртуальный COM-порт см. “Embedded Debugger” on page 6.
Table 4-8. Virtual COM Port Connections
	Pin on SAM D20
	Function

	PA24
	SERCOM3 PAD[2] UART TXD (SAM D20 TX line)

	PA25
	SERCOM3 PAD[3] UART RXD (SAM D20 RX line)


1.50.2 Компания Atmel Данных Интерфейс Шлюза

Встроенный отладчик характеристики микроконтроллер Atmel данных Интерфейс шлюза (ДГИ) с помощью SPI или I2C порт. ДГИ можно передавать различные данные из Sam d20 к хост-ПК. Для получения дополнительной информации об использовании интерфейса ДГИ см. “Embedded Debugger” on page 6.
Table 4-9. DGI Interface Connections when using SPI
	Pin on SAM D20
	Function

	PB31
	SERCOM5 PAD[1] SPI SS (Slave select) (SAM D20 is Master)

	Pin on SAM D20
	Function

	PB16
	SERCOM5 PAD[0] SPI MISO (Master In, Slave Out)

	PB22
	SERCOM5 PAD[2] SPI MOSI (Master Out, Slave in)

	PB23
	SERCOM5 PAD[3] SPI SCK (Clock Out)


Table 4-10. DGI Interface Connections when using I²C
	Pin on SAM D20
	Function

	PA08
	SERCOM2 PAD[0] SDA (Data line)

	PA09
	SERCOM2 PAD[1] SCL (Clock line)


Четыре gpio с линии подключены к встроенному Отладчику. В EDBG может контролировать эти линии и отметки времени изменения значения PIN-код. Это дает возможность точно штамп времени события в Сэм Д20 код приложения. Для получения дополнительной информации о том, как настроить и использовать модуль gpio функции мониторинга см. “Embedded Debugger” on page 6.
Table 4-11. GPIO Lines Connected to the EDBG
	Pin on SAM D20
	Function

	PA27
	GPIO0

	PA28
	GPIO1

	PA20
	GPIO2

	PA21
	GPIO3


1.50.2 внешнего программирования и отладки

Сэм Д20 Xplained Pro имеет корка® Отладочный Разъем (10-pin) для программирования и отладки внешних целевых. Разъем ограничивается интерфейс swd и предназначен для внутрисистемного программирования и отладки Сэма Д20 устройств пользователи конечной продукции.

Отладочный разъем подключен к бортовой EDBG через уровень манетки и переключатели. При наружном целевое напряжение обнаружении EDBG переключит интерфейс swd от бортового целевого устройства на внешний отладочный разъем и зеленый светодиод возле разъема будет гореть. Напряжение внешней цели должны быть между 1.6 V и 5.0 в.
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Note
Этот соединитель не может быть использован для крепления внешнего блока отладки для программирования и отладки бортового устройства.
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Table 4-12. Cortex Debug Connector
	Pin on connecor
	Specification
	Function реализован

	1
	VCC
	VCC

	2
	SWDIO / TMS
	SWDIO

	3
	GND
	GND

	4
	SWDCLK / TCK
	SWDCLK

	5
	GND
	GND

	6
	SWO / TDO
	NC

	7
	KEY
	NC

	8
	NC / TDI
	NC

	9
	GNDDetect
	GND

	10
	nRESET
	nRESET


2. Аппаратная Редакция истории и известные проблемы

2.1 определение идентификатора продукта и пересмотра

Пересмотр и идентификатор продукта из Xplained Pro и доски могут быть найдены двумя способами, через микроконтроллеров Atmel Studio или посмотрев на наклейку на нижней стороне печатной платы.

Подключив Xplained Pro для микроконтроллеров доску к компьютеру с помощью Atmel Studio, запущенная, информационное окно будет всплывающее. Первые шесть цифр серийный номер, который указан под детали набора, содержит идентификатор продукта и доработку. Информация о подключенных Xplained Pro для плат расширения также появится в Atmel наборы окна.

Ту же информацию можно найти на наклейке на нижней стороне печатной платы. Большинство комплектов будет распечатать идентификатор и пересмотр в виде обычного текста в качестве А09-нннн\РР где nnnn-идентификатор и RR является пересмотр. Доски с ограниченным пространством есть стикер с QR-кодом, который содержит Порядковый номер строки.

Серийный номер строка имеет следующий Формат:
	    "nnnnrrssssssssss"     n = product identifier
    r = revision     s = serial number
    


The kit identifier for SAM D20 Xplained Pro is 1873.
1.51 Редакция 5

Пересмотру 5 Сэм Д20 Xplained Pro имеет пересмотр с SAMD20J18A устройством, установленным

Известные проблемы

●Напряжение vddcore развязывающего конденсатора

В VDDCCORE выходной контакт на SAMD20J18A имеет два развязывающих конденсаторов, 100nF и один на 4,7 мкф. Это может привести к высоким энергопотреблением при выходе ждущего спящего режима и регулятор возвращается в нормальный режим работы. Исправление/Изменение:

● Изменить 4.7 мкф танталовый конденсатор (C315) на керамический конденсатор 1µF.

1.52 пересмотр 4

Пересмотру 4 Сэм Д20 Xplained Pro является первоначальной версией.

Известные проблемы

● ПТК в собственной емкости режиме

Ревизия Б Сэм Д20 устанавливается на этот комплект. Два низких настройках усиления не дискретный и попыткой Библиотека qtouch установить включение этих может привести к более высокой чувствительностью, чем оптимальная для датчика. ПТК не сможет обнаружить все штрихи. Эти ошибки не влияют на взаимную емкость режим, который работает как указано.

Исправление/Изменение:

● Использование Сэм Д20 редакция C или более поздней версии для собственной емкости емкостный сенсорный зондирования. Эти крепятся на версии 5 или более поздней Сэм Д20 Xplained Pro комплект.

● Напряжение vddcore развязывающего конденсатора

В VDDCCORE выходной контакт на SAMD20J18A имеет два развязывающих конденсаторов, 100nF и один на 4,7 мкф. Это может привести к высоким энергопотреблением при выходе ждущего спящего режима и регулятор возвращается в нормальный режим работы.

Исправление/Изменение:

● Изменить 4.7 мкф танталовый конденсатор (C315) на керамический конденсатор 1µF.Document Revision History
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2. Оценочная Плата/Комплект Важные Уведомления

Оценочной платы/набор предназначен для использования для дальнейшего проектирования, разработки,
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КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ОСОБЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, УБЫТКИ ЗА ПОТЕРЮ И ПРИБЫЛЬ, БИЗНЕС

ПРЕРЫВАНИЕ ИЛИ ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ), ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ATMEL БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ

ТАКИХ УБЫТКОВ. Компания Atmel не дает никаких заверений или гарантий в отношении точности или полноты содержания этого документа и оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и описания продукции в любое время без предварительного уведомления. Компания Atmel не берет на себя обязательство обновлять информацию, содержащуюся в настоящем документе. Если специально не предусмотрено иное, компания Atmel продукты не подходят, и не должны использоваться в автомобильных системах. Компания Atmel продукты не предназначены, уполномоченный, или оправданным для использования в качестве компонентов в приложениях, предназначенных для поддержки или поддержания жизни.
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