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DS1820 - Снятая в настоящее время с производства, однако, чрезвычайно популярная до сих пор версия калиброванного цифрового термометра с 1-Wire-интерфейсом. Диапазон измеряемых температур от -55°C до +125°C. Абсолютная погрешность преобразования меньше ±0,5°C в диапазоне контролируемых температур -0°C до +70°C. Результирующее значение температуры считывается, как девятиразрядное слово и с помощью специальной программной обработки позволяет достигнуть разрешающей способности преобразования 0,01°C. Типовое время полного преобразования ~500 мс. Энергонезависимая память температурных уставок микросхемы обеспечивает запись произвольных значений верхнего и нижнего контрольных порогов. Кроме того, термометр содержит встроенный логический механизм приоритетной сигнализации в 1-Wire-линию о факте выхода контролируемой им температуры за один из выбранных порогов. Внешний интерфейс компонента организован таким образом, что существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества подобных устройств на одной 1-Wire-линии. Термометр имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 010Н) и обеспечивает возможность работы без[image: image17.jpg]1-Wire Thermometer Packaging
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 внешнего источника энергии, только за счет паразитного питания 1-Wire-линии. Питание микросхемы через отдельный внешний вывод производится напряжением от 4,5 В до 5,5 В. Термометр размещается в транзисторном корпусе PR-35 или в 16-выводном корпусе для монтажа на поверхность типа SSOP (DS1820S). В настоящее время прямой заменой компонента DS1820 является микросхема DS18S20, которая полностью функционально и программно совместима с устаревшей версией термометра, но имеет несколько большее время преобразования.
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DS18B20 - Калиброванный цифровой термометр с однопроводным 1-Wire-интерфейсом и перестраиваемой разрядностью преобразования. Диапазон измеряемых температур от -55°C до +125°C. Считываемый с микросхемы цифровой код является результатом непосредственного прямого измерения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая пользователем разрешающая способность встроенного АЦП может быть изменена в диапазоне от 9 до 12 разрядов выходного кода. Абсолютная погрешность преобразования меньше 0,5°C в диапазоне контролируемых температур -10°C до +85°C. Максимальное время полного 12-ти разрядного преобразования ~750 мс. Энергонезависимая память температурных уставок микросхемы обеспечивает запись произвольных значений верхнего и нижнего контрольных порогов. Кроме того, термометр содержит встроенный логический механизм приоритетной сигнализации в 1-Wire-линию о факте выхода контролируемой им температуры за один из выбранных порогов. Узел 1-Wire-интерфейса компонента организован таким образом, что существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества подобных устройств на одной 1-Wire-линии. Термометр имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 028Н) и обеспечивает возможность работы без внешнего источника энергии, только за счет паразитного питания 1-Wire-линии. Питание микросхемы через отдельный внешний вывод производится напряжением от 3,0 В до 5,5 В. Термометр размещается в транзисторном корпусе TO-92, или в 8-контактном корпусе SO для поверхностного монтажа (DS18B20Z), или 8-контактном корпусе микро-SOP для поверхностного монтажа (DS18B20U). 
Выпускается специальная модификация цифрового термометра, предназначенная только для работы в режиме паразитного питания DS18B20-PAR. Она размещается в транзисторном корпусе TO-92, один из выводов которого не используется. 
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DS18S20 - Калиброванный цифровой термометр с однопроводным 1-Wire-интерфейсом, диапазон измеряемых температур от -55°C до +125°C. Микросхема является более совершенной версией широко известного термометра DS1820. Абсолютная погрешность преобразования меньше 0,5°C в диапазоне контролируемых температур от -10°C до +85°C. Термометр DS18S20 полностью совместим по особенностям программного обслуживания с DS1820, вплоть до значения группового кода. В кристалле микросхемы DS18S20 устранены ошибки механизма преобразования, присущие компоненту DS1820. Результирующее значение температуры считывается из микросхемы как девятиразрядное слово и с помощью специальной программной обработки позволяет достигнуть разрешающей способности преобразования 0,01°C. Максимальное время полного преобразования ~750 мс. [image: image20.jpg]


Энергонезависимая память температурных уставок микросхемы обеспечивает запись произвольных значений верхнего и нижнего контрольных порогов. Кроме того, термометр содержит встроенный логический механизм приоритетной сигнализации в 1-Wire-линию о факте выхода контролируемой им температуры за один из выбранных порогов. Узел 1-Wire-интерфейса компонента организован таким образом, что существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества подобных устройств на одной 1-Wire-линии. Термометр имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 010Н) и обеспечивает возможность работы без внешнего источника питания, только за счет паразитного питания однопроводной линии. Питание микросхемы через отдельный внешний вывод производится напряжением от 3,0 В до 5,5 В. Термометр размещается в транзисторном корпусе TO-92 или в 8-контактном корпусе SOIC для монтажа на поверхность (DS18B20Z).
Выпускается специальная модификация цифрового термометра, предназначенная только для работы в режиме паразитного питания DS18S20-PAR. Она размещается в транзисторном корпусе TO-92, один из выводов которого не используется. 
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DS1822 - Дешевый непрецизионный вариант цифрового термометра DS18В20, в котором ячейки энергонезависимой памяти уставок замещены ячейками статического ОЗУ. Диапазон измеряемых температур от -55°C до +125°C. Считываемый с микросхемы цифровой код является результатом непосредственного прямого измерения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая пользователем разрешающая способность встроенного АЦП может быть изменена в диапазоне от 9 до 12 разрядов выходного кода. Абсолютная погрешность преобразования меньше 2,0°C в диапазоне контролируемых температур -10°C до + 85°C.Максимальное время полного преобразования ~750 мс (при разрешении 12 разрядов). Энергонезависимая память температурных уставок микросхемы обеспечивает запись произвольных значений верхнего и нижнего контрольных порогов. Кроме того, термометр содержит встроенный логический механизм приоритетной сигнализации в 1-Wire-линию о факте выхода контролируемой им температуры за один из выбранных порогов. Узел 1-Wire-интерфейса компонента организован таким образом, что существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества подобных устройств на одной 1-Wire-линии. Термометр имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 022Н) и обеспечивает возможность работы без внешнего источника питания, только за счет паразитного питания однопроводной линии. Питание микросхемы через отдельный внешний вывод производится напряжением от 3,0 В до 5,5 В. Термометр размещается в транзисторном корпусе TO-92 или в 8-контактном корпусе SOIC для поверхностного монтажа (DS1822Z).
Выпускается специальная модификация цифрового термометра, предназначенная только для работы в режиме паразитного питания DS1822-PAR. Она размещается в транзисторном корпусе TO-92, один из выводов которого не используется. 
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DS1825 - Калиброванный цифровой термометр с однопроводным 1-Wire-интерфейсом и перестраиваемой разрядностью преобразования. Диапазон измеряемых температур от -55°C до +125°C. Считываемый с микросхемы цифровой код является результатом непосредственного прямого измерения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая пользователем разрешающая способность встроенного АЦП может быть изменена в диапазоне от 9 до 12 разрядов выходного кода. Абсолютная погрешность преобразования меньше ±0,5°C в диапазоне контролируемых температур -10°C до +85°C. Максимальное время полного 12-ти разрядного преобразования ~750 мс. Энергонезависимая память температурных уставок микросхемы обеспечивает запись произвольных значений верхнего и нижнего контрольных порогов. Кроме того, термометр содержит встроенный логический механизм приоритетной сигнализации в 1-Wire-линию о факте выхода контролируемой им температуры за один из выбранных порогов.
Для термометра модификации DS1825 возможно задание в специальном регистре конфигурации кода, сформированного благодаря внешней коммутации четырех специальных выводов. Поэтому программа обслуживания может более оперативно определять место положения температурного датчика этого типа. Возможность множественной адресации через конфигурационный регистр позволяет быстро идентифицировать расположение до 16 термометров DS1825 в однопроводной системе многоточечного температурного контроля.
Узел 1-Wire-интерфейса компонента организован таким образом, что существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества подобных устройств на одной 1-Wire-линии. Датчики DS1825 упаковываются в 8-выводные корпуса микро-SOP, имеют индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 038Н), а их питание может осуществляться от источника с напряжением от 3,0 В до 3,7 В или паразитно непосредственно от шины данных. 
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DS28EA00 - Цифровой термометр с перестраиваемой разрядностью преобразования, и оснащен узлом 1-Wire-интерфейса. Эта микросхема отличается наличием встроенного механизма сигнализации о нарушении контролируемой температурой предварительно заданных контрольных порогов, который позволяет отобразить это нарушение соответствующим состоянием отдельных внешних выводов. Диапазон измеряемых температур - от -40°C до +85°C. Считываемый с микросхемы цифровой код является результатом непосредственного прямого измерения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая пользователем разрешающая способность встроенного АЦП может быть изменена в диапазоне от 9 разрядов выходного кода (0,5°C) до 12 разрядов выходного кода (1/16°C). Абсолютная погрешность преобразования меньше ±0,5°C в диапазоне температур -10°C до +85°C. Максимальное время полного 12-ти разрядного преобразования ~750 мс (при разрешении 12 разрядов). Энергонезависимая память температурных уставок микросхемы обеспечивает запись произвольных значений верхнего и нижнего контрольных порогов. Кроме того, термометр содержит встроенный логический механизм приоритетной сигнализации в 1-Wire-линию о факте выхода измеряемой им температуры за один из выбранных порогов. 
Новый компонент также имеет два независимых GPIO-вывода, которые могут быть конфигурированы как на ввод, так и на вывод дискретных сигналов, сигнализирующих о различных ситуациях, связанных с особенностями работы термометра. Например, возможно оперативное определение месторасположения каждого отдельного устройства в последовательной цепи многоточечной системы температурного мониторинга. Эта особенность позволяет пользователю определять номера термометров согласно их физическому расположению. Таким образом, DS28EA00 идеально подходит для применения там, где требуются точные многоточечные цифровые измерения температуры с минимальной сложностью проводки линии связи и соответственно с минимальными затратами на реализацию системы термоконтроля в целом.
Узел 1-Wire-интерфейса DS28EA00 организован таким образом, что существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества подобных устройств на одной 1-Wire-линии. Микросхемы упаковываются в 8-выводные корпуса микро-SOP, имеют индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 042Н), а их питание может осуществляться от источника с напряжением от 3,0 В до 5,5 В или паразитно непосредственно от шины данных.
Типичными областями применения нового однопроводного термометра DS28EA00 могут быть: критичное к температуре модульное оборудование, такое как базовые станции беспроводной связи, центральные офисные коммутаторы, серверы предприятий, системы высокого напряжения переменного тока и системы контроля за производственными процессами, где точное многоточечное измерение температуры важно для обеспечения надёжности системы. 
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