Режим пинцет
На разъем Sold 1 выводим подключение Sold 2 (нагреватель и термоконтроль)+ перемычку

Пинцет. При подключении пинцета перемычка замыкается и станция переходит в режим термопинцета . Управление температурой Sold 2 паралелится с Sold 1, геркон работает также как одиночный Sold 1.
Режим BGA
При нажатии кнопки «Режим BGA» на термостоле переключает управление канала термофена на 

верхний тэн термостола . Управление вентилятором переключается на вентилятор обдува верхнего тэна порог включения и выключения( без шима) ~50 градусов канал термоконтроля фена контролирует температуру включения обдува верхнего тэна.

Термоканалы платинового терморезистора и стола контролируют температуру термопрофиля
соответственно верх и низ.

Кнопки фен и стол можно использовать в этом режиме для выбора термопрофиля свинец и бессвинец.

Если в этом режиме будут работать паяльники хорошо если нет хай с ними, но перевод в спящий режим должен быть отключен пока отрабатывается термопрофиль. 

Если будет возможность вывести кривые нагрева термопрофиля низ и верха на ПС это будет шик.
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