NM2042. Мощный усилитель низкой частоты 140 Вт (TDA7293). 
Предлагаемый усилитель НЧ обладает минимальным коэффициентом нелинейных искажений и уровнем собственных шумов. Устройство имеет небольшие габариты. Широкий диапазон питающих напряжений и сопротивлений нагрузки расширяет область применения этого УМ. Его можно использовать как на открытом воздухе для проведения различных мероприятий, так и в домашних условиях в составе Вашего музыкального аудиокомплекса. Усилитель хорошо зарекомендовал себя как УНЧ для сабвуфера.

УНЧ выполнен на интегральной микросхеме TDA7293. Эта ИМС представляет собой УНЧ класса АВ. Благодаря широкому диапазону питающих напряжений и возможности отдавать ток в нагрузку до 10 А, микросхема обеспечивает одинаковую максимальную выходную мощность на нагрузках от 4 Ом до 8 Ом. Одной из основных особенностей этой микросхемы является применение полевых транзисторов в предварительных и выходных каскадах усиления и возможность параллельного включения нескольких ИМС для работы с низкоомной нагрузкой (< 4 Ом).

Управление режимом работы ИМС осуществляется при помощи переключателя SW1. Для включения УНЧ SW1 необходимо замкнуть. Переключатель SW2 предусмотрен для технологических целей. Для нормальной работы SW2 необходимо перемкнуть в положении 2-3.

Катушку L1 необходимо изготовить самостоятельно. L1 – бескаркасная, трехслойная, содержит по десять витков провода ПЭВ-1.0 в каждом слое. Намотку необходимо вести на оправке 12 мм. Ориентировочная индуктивность – 5 мкГн.

Напряжение питания подается на контакты Х3(+), Х6(-) и Х7(общий).

Источник сигнала подключается к Х1(+) и Х2(общий).

Нагрузка подключается к Х4(+) и Х5(общий).

Конструктивно усилитель выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого предусмотрены монтажные отверстия по краям платы под винты 2.5 мм. Для удобства подключения питающего напряжения, источника сигнала и нагрузки на плате зарезервированы посадочные места под клемные винтовые зажимы.

Конструктивно предусмотрен сдвоенный логический вход управляющих сигналов MUTE/ST-BY для "мягкого" включения УНЧ.

Микросхему усилителя необходимо установить на теплоотвод (в набор не входит) площадью не менее 600 см2. В качестве радиатора можно использовать металлический корпус или шасси устройства, в которое производится установка УНЧ. При монтаже рекомендуется использовать теплопроводную пасту типа КТП-8, для повышения надежности работы ИМС.

Общий вид усилителя представлен на рис.1, схема электрическая принципиальная на рис.2, схема расположения элементов на плате и подключение усилителя на рис.3, вид печатной платы со стороны проводников на рис.4. Перечень элементов приведен в табл.2.

 

Таблица 1. Технические характеристики.

	  Напряжение питания, двуполярное, В
	  +/- 12...50  

	  Пиковое значение выходного тока, А
	  10

	  Ток в режиме покоя, мА
	  30

	  Ток в режиме MUTE/ST-BY, мА
	  0,5

	  Выходная мощность, Вт при коэффициенте гармоник = 1 %, Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом
	  80

	  Выходная мощность, Вт при коэффициенте гармоник = 10 %, Uп = +/- 45 В, Rн = 8 Ом  
	  140

	  Выходная мощность, Вт при коэффициенте гармоник = 10 %, Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом
	  110

	  Коэффициент усиления Au, дБ
	  30

	  Диапазон воспроизводимых частот, Гц
	  20...20000

	  Входное сопротивление, кОм
	  22

	  Размеры печатной платы, мм
	  47х55


 

Таблица 2. Перечень элементов.

	  Позиция
	  Наименование  
	  Кол.  

	  C1
	  470 пФ
	1

	  C2
	  0,47 мкФ
	1

	  C3, C10
	  22 мкФ/63 В
	2

	  C4, C5
	  10 мкФ/63 B
	2

	  C6, C7, C11
	  0,1 мкФ
	3

	  C8, C9
	  1000 мкФ/63 B
	2

	  DA1
	  TDA7293
	1

	  L1
	  5 мкГн
	1

	  R1
	  1 кОм
	1

	  R2
	  10 кОм
	1

	  R3
	  30 кОм
	1

	  R4, R5, R9...R12  
	  22 кОм
	6

	  R6
	  20 кОм
	1

	  R7
	  680 Ом
	1

	  R8, R14
	  4,7 Ом
	2

	  R13
	  270 Ом
	1

	  VD1
	  1N4148
	1
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Рис1. Общий вид усилителя NM2042.
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Рис.2. Схема электрическая принципиальная усилителя NM2042.
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Рис.3. Схема расположения элементов на плате и подключение усилителя NM2042.
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Рис.4. Вид печатной платы со стороны печатных проводников усилителя NM2042.

