Детектор скрытой проводки
Детектор скрытой проводки состоит из двух блоков - передатчика на рис.1 и приемника на рис.2.
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Передатчик выполнен на IC1. Половина микросхемы представляет собой задающий генератор на 1С1b, модулируемый по частоте инфранизкочастотным генератором 1С1а на второй половине микросхемы. Частота выходного напряжения медленно изменяется от 2100 до 2200 Гц, что позволяет на слух отличить такой сигнал от любого другого. 

Через ограничительный резистор R6 напряжение подводится к антенне - отрезку провода длиной 10 см, который подводят максимально близко к проводу скрытой проводки из доступного к нему места.
Приемник смотрите на рис.2 представляет собой 10-сантиметровую антенну А1, ФВЧ C1R1, отсекающий фон с сетевой частотой, усилитель IC1 на СА3130Т с регулятором чувствительности Р1 и высокоомный динамик LS1, подключенный через усилитель тока Т1. 

Общие или еще как называют "нулевые" провода, как передатчика, так и приемника необходимо соединить с одной и той же "землей" - металлической трубой, арматурой и т.п. При этом чувствительности достаточно для четкого определения места проводки в кирпичной или гипсокартонной стене на глубине до нескольких десятков сантиметров.
