
Универсальная защита акустических систем от постояннного напряжения, щелчков и выбросов при включении и отключении питания, инфранизких частот. Применена во всех моих усилителях с незначительными вариациями схемы. Отличается от других конструкций аналогичного назначения независимостью каналов, надежностью, простотой настройки порога срабатывания и времени задержки. 
Светодиод в цепи питания индицирует подключение акустических систем и выведен на лицевую панель в качестве индикации включения усилителя. 
Максимально допустимое напряжение питания защиты - 36 вольт, при превышении этого значения выйдет из строя ИМС TL431. 
Конденсаторы С1 и С2 - неполярные электролитические. 
Транзисторы - любые кремниевые маломощные. 
Диодный мост VD1 должен иметь допустимое обратное напряжение не менее значения напряжения питания усилителя, выпрямленный ток мостика не важен. 
Диоды VD2, VD3 - любые маломощные, VD5 - с малым временем восстановления и обратным напряжением не менее 100 вольт. 
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