УМ на 2х6ПЗС.
Чувствительность УМ, без обратной связи равна 60 - 120мв. 
При подключен​ной обр. связи чувствительность можно установить в пределах 210 -500мв,
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ!!!
Подключение надо произвести при отсутствии сигнала на входе УМ.                                                    При наличии возбуждения, необходимо  поменять местами провода на  Вых.Тр. идущие к                    анодам 6ПЗС.
Для уменьшения чувствительности без общей ООС, нужно отключить VL1.1.                                      Для этого предназначен переключатель SA1, который необходимо соединить корот-

кими проводами с контактами К1,К2,К3,К4, согласно семе.    

 В этом случае чувствительность усилителя составит примерно 1.2-1,5в.
Для подбора Вых. Тр. можно воспользоваться рекомендациями из статьей Комарова С.,                        в  журнале "Радио" №5 за 2005г.
  Выходная мощность, при правильно подобранных Тр1. и Тр2. равна 25 Вт. 
  Последовательность  включения и проверки печатной платы для 2х6ПЗС:
1)  Соединить между собой лепестки Х1 и Х7. (земля,корпус.)
2)   Извлечь лампы 6ПЗС;
3)   Подключить силовой  Тр. согласно схеме (быть внимательным!)
4)   Резистором R20 установить -40в. на сетках ламп 6ПЗС (5ножка) баланс напряжений                   произвести резистором R26.
5)   Проверить +А на Х56:3(+420в.) может отличатся на 10-15%.
6)   Проверить напряжение на ХS7:1. Др1. Подключить к котактам XS7:1, XS7:2, при  отсутствии
      Др1, контакты XS7:1, XS7:2,
      В режиме покоя  +А = +415в. при полном сигнале со Входа, должно быть +380в. (10-15%) 
      Сопротивление R19 =330ом.
7)  На Вх. ХS1, подать сигнал с генератора частотой 1000-3000гц.   

      С помощью осциллографа проверить и установить резистором R17. равную амплитуду сигнала на сетках ламп 6ПЗС_ VL3 - VL4.
8)   Отключить силовой  Тр. от сети.
9)   Установить лампы 6ПЗС.
Среднюю точку Вх.Тр. подключить к ХS7:3.
К вторичной обмотке Вых.Тр. подключить эквивалент нагрузки равный 8ом, затем подключить усилитель к сети. После 10-15 минут прогрева ламп, резистором R20 установить ток покоя
 оконечных ламп в пределах 25-30мв. по падению напряжения (250мв.) на резисторах 
R34, R35.
Через минут 30, еще раз проверить ток покоя и подкорректировать.
Баланс токов установить резистором R26.
10) На Вх.Ум. ХS1 подключить генератор, осциллограф подключить на эквивалент нагрузки = 8ом, произвести необходимые измерения,                                                                                                                  После окончательной проверки резисторы R34, R35, можно закоротить. (можно и не акорачивать).
11) Поскольку расположение на печатной плате довольно плотно, жела​тельно использовать для обдува платы, компьютерный вентилятор.
