Макет приёмника. 

Схема классическая. 

По мотивам «Малыша».

20 м (+80 м)
ПЧ – 8862 кГц.

ГПД – 5000 – 5500 кГц.

Задумка:
- разбить тракт ВЧ на две миркросхемы.

- разбить приемник на функциональные узлы (заменяемые в процессе…), выделенные синими прямоугольниками.

По факту:

- работает! На 20-ке слышно! На 80-ке в моих условиях пробовать бесполезно (пока).
- 3361 (лежали в столе) шумят шибко (заразы). Убавлял усиление резисторами между 3 и 4 ногой – особого эффекта не получил.

- светодиод – контроль питания (фигурирует на макете)– то же шумит. Без него – чище!

Еще ряд экспериментов. УВЧ, АТТ, NE(SA)612, ….

И буду собирать в железе, по настоящему, разбив на функциональные платы.

Критические замечания приветствуются.
