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К примеру, нам надо отследить показания ноля в третьем знакоместе. Т.к. индикатор работает в динамическом режиме и имеет общие катоды – отслеживание производится при появлении нолика (минуса) на третьем катоде.
Чтобы определить ноль  - необходимы совпадения: минусы на 3 и G, плюсы на A и D.
Простая схема совпадения:
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На выходе схемы появляется единичка при появлении на третьем индикаторе ноля.
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А если упростить схемку, введя диоды и работать от противного?

То есть при появлении единички на 4 и G схема просто блокируется. 
Все входы подключаются непосредственно к выводам микроконтроллера.
Интересно, будет ли такая схема работать, нет ли каких-нибудь «подводных камней»?

