Попробую, как это я вижу.

Возьмём динамический ОК индикатор с двумя разрядами. Управление этими разрядами как бы происходит их общими катодами (активация ноликом). Ну а что там подаётся на сегменты при активации того или иного катода - мы видим на индикаторе.

Я прикинул комбинации сегменов цифр 3 и 0, которые не повторяются при высвечивании других цифр, т.е. если на первом катоде нолик, на сегментах E и F тоже нолики, а на сегменте G единичка - то в этом разряде высвечивается цифра 3. Соответственно при нолике на втором катоде единички в сегментах А и D, но на G нолик - значит высвечивается цифра 0. При совпадении всех этих комбинаций на индикаторе  горит цифра 30. Вот она-то мне и надо. При совпадении комбинаций на первом катоде как бы работает защёлка с выдержкой времени 0,5 сек., то же самое происходит при совпадении комбинаций на 2 катоде. При совпадении двух комбинаций срабатывает третья 

защёлка, проводит через себя эти полсекунды, после этого блокирует выход на полторы минуты, потом снова ждёт совпадения.

Я не спец по схемотехнике МК, но может быть хоть мысль понятна. Да, сброс по входам при смене показаний. 
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Желательно PIC16F628A, у меня их есть немного....

