[image: image1.png]ot
101 _smozon
o — RELAY TIN I K701 s
.. RELAY TIN OW7030W704 ! g
e FEEEEPEEEE S ol =l
- 230 CEERGTFEEEEL Qs NEmry 8
e %E_L—“ " el § 3198 % (TC3205E" R
A LR {39 H —= Y
w oal=] e |92 - 2 <
i u%“ i = = i H
e 5 ) ,
E] *
L i u T th Rl
= N [ HE% ek
gpid % 5 = — j'\[
§ gﬂ. £ I_‘m’_] [ L R £ L a
A | | | < Hoiet 5 1]
I ot et foer, " g w
o B3 i [N
¥ = } e
Y o, - _E E;za H
1] LA™ - 1
i .T}Ei e 1
SR gl MC3205 gy Bz TR gy
[ 1] til
SHORT PROTECT
"
¥
- - M540 |M340
o 3 PR VE TW703[ X[ O
-0 T B~ % 1 OW704] X[ O
E— H i £ e |3 s W70 x o
— Hs. 31% 8 5 fti ] i p oz 0
o W L & OW715[ X C
Cl == [ By = @i OW716] 0 X
e — e KTc3198 DC PROTECT [OW717] 0 X
e || iJ T W W7 18] O X
L == o l oW715] O X
T
E—r sl H
B| e Wk &
ool ] pemp . e
Cem—oE e 172 —fE—
itz — [ i e JETER TR 1 Sl R 123 LA —— | e DY
v 3w k& . H - o P £ e g e —
= i ,‘{i% Qf ! Ecan] f"lj"lf; R i
w— " T p— T :':."i .,"z
C = IEE = ooy I
& kg 7E 3 3 =5
A il pEkL ¥ i 2%
¢ gyl . 1
=% i;s POWER SAVE OPTION [o=oel D TN
LM-M540

1 2 3 4 I 5 T 5 7 B8




