Программа SD-карты

Установите и настройте инструмент SecureCRT
Разархивируйте «SecureCRT.rar» в файле программирования.
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Дважды щелкните «SecureCRT.exe» и нажмите «ОК».[image: image2.png]e
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В соответствии с вашим устройством выберите «com» в пункте «Порт», нажмите «Подключить»,.
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Если появляется следующий интерфейс, это означает, что установка прошла успешно.
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1. Установите SecureCRT успешно.

2. Подключите свой объем (номер бит: J801) к последовательному интерфейсу ПК через RS232 к модулю TTL или к USB-модулю TTL в качестве следующего изображения.[image: image7.png]
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1. Включите устройство.

2. Если в интерфейсе SecureCRT будет некоторая информация о работе устройства, пожалуйста, дайте нам изучить.

3. Если нет текущей информации, используйте программу SD для программирования.

Маркировка SD-карт

1, SD-карта: формат FAT32, 4G RAM.

2, Загрузите 5102P_Images.zip и распакуйте его в корневой каталог SD:[image: image9.png]= > HEHL > E5(G) >
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1, в системе Windows XP (система win7 не поддерживается), откройте SD-карту, дважды щелкните, чтобы запустить TQ2416_SD_BOOT_Tool.exe:
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1, Теперь программирование завершено.[image: image11.png]7]
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Программа SD-карты

Подключите свой объем (номер бит: J801) к последовательному интерфейсу ПК через RS232 к модулю TTL или к модулю TTL.

Вставьте SD-карту в гнездо для карты и коротко замыкайте две точки P5.[image: image12.png]SAMSUNG 519
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В то же время включите питание. Область применения начнет программирование. Теперь в интерфейсе SecureCRT будет некоторая работающая информация об устройстве. Снимите короткое замыкание.

Когда программирование будет завершено, извлеките SD-карту и перезапустите область.

Если область действия не может начать нормально, сообщите нам текущую информацию об устройстве в интерфейсе SecureCRT.
