Усилитель мощности с балансным дифференциальным входным каскадом, Он имеет следующие основные технические характеристики:
Номинальная выходная мощность....... 55 Вт
Коэффициент гармоник.......... 0,07%
Полоса рабочих частот . . . . , , . . . . 20... 50 000 Гп
Отношение сигнал-шум.......... 89 дБ
Напряжение питания........... ±36 В
Ток покоя............ . . 100 мА
Полные технические характеристики усилителя приведены в табл. 4.
Таблица 4
Технические характеристики усилителей мощности
	Усилитель
	Рmах. ВТ
	Pном (Дf) Вт
	КГ (Дf), %
	Кг (50 мВт), %
	Дf. Гц
	в (Фн). град
	в (ФВ), град
	Фн,Гград
	Фв, град
	Vmах, в/мкс

	Рис. 66
	60
	55
	0,07
	0,15
	20... 50000
	8
	8
	30
	2
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Одной из особенностей данного усилителя мощности является его питание от двухполярного источника. Это позволяет включить нагрузку между выходом усилителя и общим проводом без переходного конденсатора. Другая особенность состоит в применении входного балансного дифференциального каскада, обла​дающего хорошей термостабильностью.
Принципиальная схема усилителя приведена на рис. 66. Он состоит из вход​ного каскада (транзисторы VT1, VT2), каскада усиления напряжения (VT3) и выходного (VT4 — VT7) и элементов защиты выходных транзисторов (VD3 — VD6). Входной каскад выполнен по схеме дифференциального каскада е не​симметричным выходом. Входной сигнал поступает на базу транзистора VT1 через разделительный конденсатор С1. Сигнал ООС подается с выхода через резистор R6 на базу транзистора VT2. Дифференциальный каскад сравнивает выходное напряжение с нулевым напряжением общего провода, и еели по ка​ким-либо причинам постоянное напряжение на выходе усилителя станет отлич​ным от нуля, сигнал рассогласования с выхода дифференциального каскада по​ступает на выходной каскад, обеспечивая тем самым нулевое напряжение на выходе усилителя. С выхода дифференциального каскада сигнал поступает на усилитель напряжения и через резистор R7 на выходной каскад. Выходной кас​кад выполнен на составных комплементарных транзисторах VT4, VT6 и VT5, VT7, обладающих большим входным и весьма малым выходным сопротивле​ниями.
Диоды VD1 и VD2 создают начальное смещение выходного каскада и обес​печивают температурную стабилизацию тока покоя выходных транзисторов. Че​рез конденсатор вольтдо-бавки С5 подключается ПОС в цепь коллекторной на​грузки транзистора VT3, обеспечивая тем самым получение максимального размаха выходного напряжения. Диоды VD3, VD4 и VD5, VD6 защищают выход​ные транзисторы, шунтируя в случае перегрузки, переходы транзисторов. Эле​менты СЗ, С6, R14, С7, L1 предотвращают самовозбуждение усилителя на вы​соких частотах.
Конструктивно усилитель мощности смонтирован на печатной плате, пока​занной на рис. 67. Для температурной стабилизации тока покоя выходных транзисторов диоды VD1 и VD2 устанавливают на общий с транзисторами VT6 и УТ7 теплоотвод. Катушка L1 намотана на резисторе R15 (МЛТ-2) и содержит 25 витков провода ПЭВ-2 0,8. Резисторы R12 и R13 изготовлены из высокоом-ного провода (манганин, константан).
Налаживание усилителя заключается в проверке правильности монтажа. При правильном монтаже и использовании исправных элементов дополнитель​ной настройки не требуется. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характе​ристики усилителя приведены на рис. 68. Для питания усилителя необходим двухполярный источник, обеспечивающий при напряжении ±36 В ток не менее 1,2 А.
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Рис. 66. Принципиальная схема усилителя мощности с балансным дифференци​альным входным каскадом
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Рис. 67. Печатная (а) и монтажная (б) платы усилителя мощности с балансным дифференциальным входным каскадом
