Простой генератор для отпугивания грызунов




Схама генератора состоит из модулятора низкой частоты (C1,C4,DD1.4,R1,R2), генератора ультрозвуковых колебаний (С3,C4,DD1.3,DD1.4,R3,R4), усилителя мощности на транзисторах VT1-VT3 и излучателя, в качестве которого используется высокочастотный громкоговаритель 4ГДВ-1. При номиналах, указанных в схеме, генератор излучает частотно-модулированные колебания в диапазоне 15….40 кГц. Частота геретора регулируется резистором R4, частота модуляции регулируется резистором R2 в пределах 2….10 Гц. Если установить контакт SB1 таким образом, что при несанкционированном проникновении в помищение этот контакт замыкается, гениратор может работать, как сирена озранной сигнализации, поскольку начинает излучать модулирование по частоте колебания в диапозоне 1000…2000Гц. 

Следует иметь в виду, что при длительной работе в одном частоном дипозоне крысы могут адаптироваться, поэтому необходимо резисторами R2-R4 изменять параметры излучения 2-3 раза в неделю. Можно также применить такой пример: конденсатор С4 соединить с отрезком провода, создающим дополнительную ёмкость, меняющуюся при изменении температуры и вслажности. Тогда частота будет менятся по случайному закону. 
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