Трансформаторы для блока питания АС/DС 220В/5В, 40Вт
(TOPSwitch, схема Flyback) 
1 Блока питания 220/5
1.1 Данные блока питания
Входное напряжение, В  




70-265

Выходное  напряжение, В:




5
Выходной ток, А





7

Номинальная мощность, Вт



40 

Пиковая мощность, Вт




55
Рабочая  частота, кГц




133 (66)

1.2 Данные трансформатора (см. Рис 1)
Сердечник трансформатора:
Е25/13/7 (EF25) SIFERRIT-материал типа N67 с зазором 0,16+0,16 (0,25+0,25).
Обмотки трансформатора на первичной стороне (выводы 1 – 5):
силовая обмотка  (W1, выводы 1 и 3)*
   
         74 витка в 2 слоя проводом 0.315 мм;
вспомогательная обмотка на 15 В, 0,01 А (W2, выводы 4 и 5)  12 витков проводом 0,12 мм.
Обмотки трансформатора на вторичной стороне (выводы 6 – 10)**:
силовая обмотка на 5,5В, 7А (W3, выводы 6,7 и 8,9)
4 витка 2 слоя проводом 8*0,51 мм;
вспомогательная обмотка на 15 В, 0,01 А (W4, выводы 9 и10) 10 витков проводом 0,12 мм.
Электрическая прочность изоляции:




между первичной и вторичной сторонами

   3 кВ, 50 Гц, 1 мин; 5 кВ, 1/50 мкс;
между обмотками W1 и W2 



   

      1 кВ, 50 Гц, 1 мин.
2 Блок питания 220/24
2.1 Данные блока питания

Входное напряжение, В  




70-265

Выходное  напряжение, В:




24
Выходной ток, А





1,6
Номинальная мощность, Вт



40 

Пиковая мощность, Вт




55

Рабочая  частота, кГц




133 (66)

2.2 Данные трансформатора (см. Рис 2)
Сердечник трансформатора:
Е25/13/7 (EF25) SIFERRIT-материал типа N67 с зазором 0,16+0,16 (0,25+0,25).
Обмотки трансформатора на первичной стороне (выводы 1 – 5):
силовая обмотка  (W1, выводы 1 и 3)*
   
         74 витка в 2 слоя проводом 0.315 мм;
вспомогательная обмотка на 15 В, 0,01 А (W2, выводы 4 и 5)  10 витков проводом 0,12 мм.
Обмотки трансформатора на вторичной стороне (выводы 6 – 10)**:

силовая обмотка на 24В, 2А (W3, выводы 6,7 и 8,9)    24 витка 2 слоя проводом 2*0,51 мм.
Электрическая прочность изоляции:




между первичной и вторичной сторонами

   3 кВ, 50 Гц, 1 мин; 5 кВ, 1/50 мкс;
между обмотками W1 и W2 



    

      1 кВ, 50 Гц, 1 мин.
*Индуктивность первичной обмотки должна быть равной около 860 мкГн.

**Индуктивность рассеяния должна быть минимально возможной. С целью снижения индуктивности рассеяния силовая вторичная обмотка W3 должна иметь равномерную толщину по всей поверхности и может быть  выполнена из медной шины (фольги) сечением  до 1,6 мм2 и толщиной не более 0,5 мм, а вспомогательная обмотка W3, предназначенная для питания контроллера синхронного выпрямителя, должна размещаться поверх вторичной силовой. 
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