Обозначение индикаторов
В таблице 1 приведена расшифровка кода ЖКИ производства Winstar. Всего обозначение включает девять различных параметров, и в настоящее время для обозначения безсвинцовой технологии производства в конце ставится значок #.
Пример обозначения: W H 1602 B-YGH-CP
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Таблица 1        Расшифровка обозначения жидкокристаллических модулей производства Winstar
	Система обозначений ЖКИ фирмы Winstar

	1
	Производитель: WINSTAR DISPLAY CO.LTD (обозначается буквой W)


	2
	Тип модуля:

	
	Н
	Символьный

	
	G
	Графический

	
	X
	TAB (автоматизированная сборка)

	
	С
	Цветной

	
	Р
	PLED (полимерно-органический светоизлучающий
диод)

	3
	Размерность:

	
	Количество символов на количество строк для символьных модулей (например 1602)

	
	Количество точек на количество точек для графических модулей (например 12864)

	4
	Модель индикатора (обозначается буквой A, B и т.д.). Модели, при всех прочих одинаковых параметрах, могут различаться размерами и расположением выводов

	
	Тип подсветки:

	
	N
	Без подсветки

	
	R
	LED красная

	
	В
	EL синяя

	
	G
	LED зеленая

	5
	D
	EL зеленая

	
	Т
	LED белая

	
	W
	EL белая

	
	Р
	LED синяя

	
	А
	LED янтарная

	
	Y
	LED желто-зеленая

	
	F
	CCFL белая

	
	С
	LED RGB -любой цвет

	6
	Тип кристалла и режим отображения:

	
	В
	TN позитивный серый

	
	N
	TN негативный

	
	G
	STN позитивный серый

	
	F
	FSTN позитивный

	
	M
	STN негативный синий

	
	Y
	STN позитивный желто-зеленый

	
	T
	FSTN негативный

	7
	Поляризация, диапазон температур, угол зрения:

	
	А
	На отражение, от 0 до +50°C, 6:00

	
	G
	На отражение, от -20 до +70°C, 6:00

	
	D
	На отражение, от 0 до +50°C, 12:00

	
	J
	На отражение, от -20 до +70°C, 12:00

	
	В
	На просвет и отражение, от 0 до +50°C, 6:00

	
	Е
	На просвет и отражение, от 0 до +50°C, 12:00

	
	Н
	На просвет и отражение, от -20 до +70°C, 6:00

	
	К
	На просвет и отражение, от -20 до +70°C, 12:00

	
	С
	На просвет, от 0 до +50°C, 6:00

	
	F
	На просвет, от 0 до +50°C, 12:00

	
	Т
	На просвет, от -20 до +70°C, 6:00

	
	L
	На просвет, от -20 до +70°C, 12:00

	8
	Знакогенератор:

	
	CP/CT - кириллица/английский

	
	JS/JP/JN/JT - английский/японский

	
	EE/EU/EP/ES/EC

	9
	Специальные коды:

	
	V
	Встроенный источник отрицательного напряжения, при этой опции - требуемое напряжения питания должно быть +3 В, без этой опции напряжение питания может быть + 5В

	
	Т
	Встроенный источник отрицательного напряжения и температурная компенсация, при этой опции -требуемое напряжения питания +3 В , без этой опции напряжение питания может быть + 5В

	
	TS, TP
	Touch Screen (сенсорный экран)

	
	Е
	Подсветка с торца


	Таблица 2 Характеристики алфавитно-цифровых ЖКИ ф
	фирмы Winstar

	Формат:
Кол-во символов в строке x
кол-во строк

	Модель
	Габаритные размеры (WxH)mm
	Видимая область (WxH)mm
	Размер символа (WxH)mm
	Размер точек (WxH)mm

	8x2
	WH0802A*
	58.0x32.0
	38.0x16.0
	2.96x5.56
	0.56x0.66

	12x2
	WH1202A*
	56x32.0
	46.0x14.5
	2.65x5.50
	0.45x0.60

	16x1
	WH1601A*
	80.0x36.0
	66.0x16.0
	3.07x6.56
	0.55x0.75

	16x1
	WH1601L*
	122.0x33.0
	99.0x13.0
	4.84x8.06
	0.55x0.75

	16x2
	WH1602A*
	84.0x44.0
	66.0x16.0
	2.95x5.55
	0.55x0.65

	16x2
	WH1602B*
	80.0x36.0
	66.0x16.0
	2.96x5.56
	0.55x0.65

	16x2
	WH1602C*
	85.0x36.0
	66.0x16.0
	2.95x5.56
	0.55x0.65

	
	66.0x16.0
	2.95x5.56
	0.55x0.65

	16x2
	WH1602J*
	80.0x36.0
	66.0x16.0
	2.96x5.56
	0.55x0.65

	16x2
	WH1602L*
	122.0x44.0
	99.0x24.0
	4.84x9.66
	0.92x1.10

	16x4
	WH1604A*
	87x66.0
	60.0x16.0
	2.95x5.5
	0.5x0.6

	16x4
	WH1604B
	71x60.0
	60.0x32.6
	2.95x4.75
	0.55x0.55

	16x4
	WH1604E
	87x60.0
	62.0x26
	2.95x4.75
	0.55x0.55

	20x2
	WH2002A*
	116.0x37.0
	85.0x18.6
	3.20x5.55
	0.60x0.65

	20x4
	WH2004A*
	98.0x60.0
	77.0x25.2
	2.95x4.75
	0.55x0.55

	20x4
	WH2004L*
	146.0x63
	123.5x43.0
	4.84x9.22
	0.92x1.10

	24x2
	WH2402A*
	118.0x36.0
	94.5x16.0
	3.2x5.55
	0.60x0.65

	40x4
	WH4004A*
	190.0x54.0
	147.0x29.5
	2.78x4.89
	0.50x0.55


W-ширина, H-высота
