Кнопка sb2 переводит часы в разные режимы индикации, т.е. из главного режима при её нажатии попадаем в режим отображения секунд, ещё раз нажимаем и попадаем в режим отображения времени включения таймера, жмем еще раз, в режим выключения таймера, опять нажимаем возвращаемся в режим отображения часов, т.е. по меню часов это выглядит следующим образом "-Cl-" -> " Sec" -> "t On" -> "tOff" ->"-Cl-" (sb1-17 нога мк, sb2-18, sb3-19)

А вот в каждом из этих меню нажатие кнопки sb3 дает свой результат.
В меню "-Cl-" нажимаем sb3 переходим в режим установки таймера "-tI-" " On" и время включения задаём уже кнопками sb2 и sb3, за тем нажатие кнопки sb1 переводит часы в режим установки времени выключения " Off", где время устанавливается так же кнопками sb2 и sb3, ещё одно нажатие кнопки sb1 переводит часы в основной режим отображения времени "-Cl-".

В меню " Sec" нажатие кнопки sb3 приводит к обнулению секунд, эта функция добавлена для корректировки времени при первоначальной установки и при необходимости (в случае убегания часов) в процессе эксплуатации. Выход из этого меню происходит как написано выше.

В меню "t On" нажатие sb3 приведет к включению нагрузки, о чем будет свидетельствовать свечение светодиода нагрузки и срабатывание реле.
В меню "tOff" нажатие sb3 приведет к выключению нагрузки, если она была включена, либо не даст никаких результатов, если нагрузка была выключена.

Установка времени происходит из меню "-Cl-", " Sec", "t On", "tOff" при нажатии кнопки sb1 "----", время устанавливают кнопками sb2,sb3, нажатием кнопки sb1 завершают установку времени "----" происходит возврат в меню из которого перешли в режим установки времени.

Старался как можно подробней, думаю вопросов остаться не должно.
По поводу светодиодов, один сигнализирует о включении нагрузки(8 ножка Мк), свечение другого об установке таймера(9 ножка Мк).
