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#include <mega8.h>

// Alphanumeric LCD Module functions

#asm

   .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD

#endasm

#include <lcd.h>

#include <stdio.h>

#include <delay.h>

char buffer [15],buffer1 [33];// буфер 

char sec,min, ;//переменная минута и секунда 

unsigned long int L; 

// Timer 1 overflow interrupt service routine

interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)

{

  TCNT1H=0xE1;//отсчет таймера от 57723 для переполнения каждую секунду 1024/8000000=0,000125 1/0,000125=7812 

//65536-7812=57723 

TCNT1L=0x7B;

sec++;// +1 каждый цикл

sprintf(buffer1, "Time:  %02u:%02u ",min,sec);//вывод переменной на жк с помощью функции sprintf 

if (sec==60) //если секунд протикало 60, то сбрасываем секунды , прибавляем минуты. 

{

sec=0; 

min++; 

};  

if (min>5)

{

lcd_gotoxy(13,0);

lcd_putsf("!!!");

};

if (L>0x800)

{

lcd_gotoxy(13,1);

lcd_putsf("!!!");

};

if (L<2)

 {

 L=0;

 sec=0; 

 min=0;

 lcd_gotoxy(0,0);

lcd_putsf("     DAVAY!    ");

 lcd_gotoxy(0,1);

lcd_putsf("   ZAVODI :)   ");

 return;

};

switch (sec)

 {  

 case 0:L=0; break;

 case 10: sprintf(buffer, "ob/m:  %05u ",L*12), L=0; break;            

 case 20: sprintf(buffer, "ob/m:  %05u ",L*12), L=0; break;   

 case 30:sprintf(buffer, "ob/m:  %05u ",L*12),L=0; break;        

 case 40: sprintf(buffer, "ob/m:  %05u ",L*12), L=0; break;   

  case 50:sprintf(buffer, "ob/m:  %05u ",L*12),L=0; break;        

    case 60:sprintf(buffer, "ob/m:  %05u ",L*12),L=0; break;        

      break;        

     };

lcd_gotoxy(0,1);//положение симвыолов

lcd_puts(buffer);

lcd_gotoxy(0,0);//положение симвыолов

lcd_puts(buffer1);

}   

// Timer 1 input capture interrupt service routine

interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)

{

L++;

 } 

// Declare your global variables here

void main(void)

{ 

TIFR=0;

TCCR1A=0x00; 

TCCR1B=0b00000101;//предделитель на 1024 

TIMSK=0x24;

// LCD module initialization

lcd_init(16);

lcd_clear ();

#asm("sei")

while (1);

}

