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	Таблица быстрого перевода dBm в вольты и ватты на нагрузке 50 ОМ

Она удет полезна многим радиолюбителям в качестве настольного листа, особенно тем,кто занимается конструированием, настройкой и измерением параметров радиоприемной техники. Подобные таблицы уже печатались в различной литературе, но была сделана попытка обобщить и разместить все на одном листе. Я и многие мои знакомые распечатав на принтере эту таблицу, убедились в ее пользе. 

dBm 
V 
W 
dBm 
V 
W 
dBm 
V 
W 
dBm 
V 
W 
S metr HF dBm m V VHF dBm nV 
+60 

224 

1000 

0 

224 -3 

1 -3 

-60 

224 -6 

1 -9 

-120 

224 -9 

1.0 -15 

1 -121 0.19 -141 19.9 

+59 

199 

794 

-1 

199 -3 

794 -6 

-61 

199 -6 

794 -12 

-121 

199 -9 

794 -18 

2 -115 0.4 -135 39.8 

+58 

178 

631 

-2 

178 -3 

631 -6 

-62 

178 -6 

631 -12 

-122 

178 -9 

631 -18 

3 -109 0.79 -129 79.3 

+57 

158 

501 

-3 

158 -3 

501 -6 

-63 

158 -6 

501 -12 

-123 

158 -9 

501 -18 

4 -103 1.58 -123 158 

+56 

141 

398 

-4 

141 -3 

398 -6 

-64 

141 -6 

398 -12 

-124 

141 -9 

398 -18 

5 -97 3.16 -117 320 

+55 

126 

316 

-5 

126 -3 

316 -6 

-65 

126 -6 

316 -12 

-125 

126 -9 

316 -18 

6 -91 6.3 -111 630 

+54 

112 

251 

-6 

112 -3 

251 -6 

-66 

112 -6 

251 -12 

-126 

112 -9 

251 -18 

7 -85 12.6 -105 1260 

+53 

99.9 

200 

-7 

99.9 -3 

200 -6 

-67 

99.9 -6 

200 -12 

-127 

99.9 -9 

200 -18 

8 -79 25.1 -99 2510 

+52 

89.0 

159 

-8 

89.0 -3 

159 -6 

-68 

89.0 -6 

159 -12 

-128 

89.0 -9 

159 -18 

9 -73 50.0 -93 5000 

+51 

79.3 

126 

-9 

79.3 -3 

126 -6 

-69 

79.3 -6 

126 -12 

-129 

79.3 -9 

126 -18 

мкВ и нВ на 50 ом 

+50 

70.7 

100 

-10 

70.7 -3 

100 -6 

-70 

70.7 -6 

100 -12 

-130 

70.7 -9 

100 -18 

  

+49 

63.0 

79.4 

-11 

63.0 -3 

79.4 -6 

-71 

63.0 -6 

79.4 -12 

-131 

63.0 -9 

79.4 -18 

  

+48 

56.2 

63.1 

-12 

56.2 -3 

63.1 -6 

-72 

56.2 -6 

63.1 -12 

-132 

56.2 -9 

63.1 -18 

50.0 -6 = 50.0 x 10 -6 

+47 

50.0 

50.1 

-13 

50.0 -3 

50.1 -6 

-73 

50.0 -6 

50.1 -12 

-133 

50.0 -9 

  

+46 

44.6 

39.8 

-14 

44.6 -3 

39.8 -6 

-74 

44.6 -6 

39.8 -12 

-134 

44.6 -9 

39.8 -18 

  

+45 

39.8 

31.6 

-15 

39.8 -3 

31.6 -6 

-75 

39.8 -6 

31.6 -12 

-135 

39.8 -9 

31.6 -18 

  

+44 

35.4 

25.1 

-16 

35.4 -3 

25.1 -6 

-76 

35.4 -6 

25.1 -12 

-136 

35.4 -9 

25.1 -18 

-3 милли 

+43 

31.6 

20.0 

-17 

31.6 -3 

20.0 -6 

-77 

31.6 -6 

20 -12 

-137 

31.6 -9 

20.0 -18 

-6 микро 

+42 

28.2 

15.9 

-18 

28.2 -3 

15.9 -6 

-78 

28.2 -6 

15.9 -12 

-138 

28.2 -9 

15.9 -18 

-9 нано 

+41 

25.1 

12.6 

-19 

25.1 -3 

12.6 -6 

-79 

25.1 -6 

12.6 -12 

-139 

25.1 -9 

12.6 -18 

-12 пико 

+40 

22.4 

10.0 

-20 

22.4 -3 

10.0

 
 le7">50.1 -18 

  

< -6> 

-80 

22.4 -6 

10 -12 

-140 

22.4 -9 

10.0 -18 

-15 фемто 

+39 

19.9 

7.94 

-21 

19.9 -3 

7.94 -6 

-81 

19.9 -6 

7.94 -12 

-141 

19.9 -9 

7.94 -18 

-18 атто 

+38 

17.8 

6.31 

-22 

17.8 -3 

6.31 -6 

-82 

17.8 -6 

6.31 -12 

-142 

17.8 -9 

6.31 -18 

  

+37 

15.8 

5.01 

-23 

15.8 -3 

5.01 -6 

-83 

15.8 -6 

5.01 -12 

-143 

15.8 -9 

5.01 -18 

предел чувствительности 

+36 

14.1 

3.98 

-24 

14.1 -3 

3.98 -6 

-84 

14.1 -6 

3.98 -12 

-144 

14.1 -9 

3.98 -18 

полоса 500 гц - 147dBm 

+35 

12.6 

3.16 

-25 

12.6 -3 

3.16 -6 

-85 

12.6 -6 

3.16 -12 

-145 

12.6 -9 

3.16 -18 

полоса 2500гц -140dBm 

+34 

11.2 

2.51 

-26 

11.2 -3 

2.51 -6 

-86 

11.2 -6 

2.51 -12 

-146 

11.2 -9 

2.51 -18 

с/ш=0 dB 

+33 

9.99 

1.99 

-27 

9.99 -3 

1.99 -6 

-87 

9.99 -6 

1.99 -12 

-147 

9.99 -9 

1.99 -18 

  

+32 

8.90 

1.58 

-28 

8.9 -3 

1.58 -6 

-88 

8.9 -6 

1.58 -12 

-148 

8.9 -9 

1.58 -18 

RX при 2500гц с/ш 10 dB 

+31 

7.93 

1.26 

-29 

7.93 -3 

1.26 -6 

-89 

7.93 -6 

1.26 -12 

-149 

7.93 -9 

1.26 -18 

имеет 0.2 мкВ или -121 dBm 

+30 

7.07 

1.0 

-30 

7.07 -3 

1.0 -6 

-90 

7.07 -6 

1.0 -12 

-150 

7.07 -9 

1.0 -18 

при с/ш 0 dB -121-10 = -131 dBm 

+29 

6.30 

0.79 

-31 

6.3 -3 

0.79 -6 

-91 

6.3 -6 

0.79 -12 

dBm 

V 

W 

коэффициент шума F = 

+28 

5.62 

0.63 

-32 

5.62 -3 

0.63 -6 

-92 

5.62 -6 

0.63 -12 

  

  

  

-131- (-140) =9 dB 

+27 

5.01 

0.5 

-33 

5.01 -3 

0.5 -6 

-93 

5.01 -6 

0.5 -12 

  

  

  

  

+26 

4.46 

0.4 

-34 

4.46 -3 

0.4 -6 

-94 

4.46 -6 

0.4 -12 

  

  

  

имеем F=3 dB 

+25 

3.98 

0.32 

-35 

3.98 -3 

0.32 -6 

-95 

3.98 -6 

0.32 -12 

  

  

  

при 2500гц с/ш =0 dB 

+24 

3.54 

0.25 

-36 

3.54 -3 

0.25 -6 

-96 

3.54 -6 

0.25 -12 

  

  

  

3+(-140) = -137 dBm 

+23 

3.16 

0.2 

-37 

3.16 -3 

0.2 -6 

-97 

3.16 -6 

0.2 -12 

  

  

  

при с/ш= 10 dB 

+22 

2.82 

0.16 

-38 

2.82 -3 

0.16 -6 

-98 

2.82 -6 

0.16 -12 

  

  

  

-137+10 = -127 dBm =99.9 nV 

+21 

2.51 

0.13 

-39 

2.51 -3 

0.13 -6 

-99 

2.51 -6 

0.13 -12 

  

  

  

  

+20 

2.24 

0.1 

-40 

2.24 -3 

0.1 -6 

-100 

2.24 -6 

0.1 -12 

  

  

  

IP3=0.5(P1- Pimp3) + P1 

+19 

1.99 

79.4 -3 

-41 

1.99 -3 

79.4 -9 

-101 

1.99 -6 

79.4 -15 

  

  

  

P1 - мощность одного тона dBm 

+18 

1.78 

63.1 -3 

-42 

1.78 -3 

63.1 -9 

-102 

1.78 -6 

63.1 -15 

  

  

  

Pimp3 - мощность продукта 

+17 

1.58 

50.1 -3 

-43 

1.58 -3 

50.1 -9 

-103 

1.58 -6 

50.1 -15 

  

  

  

интермоды dBm 

+16 

1.41 

39.9 -3 

-44 

1.41 -3 

39.9 -9 

-104 

1.41 -6 

39.9 -15 

  

  

  

  

+15 

1.26 

31.6 -3 

-45 

1.26 -3 

31.6 -9 

-105 

1.26 -6 

31.6 -15 

  

  

  

DB3 = 2 (IP3 - Prf) / 3 

+14 

1.12 

25.1 -3 

-46 

1.12 -3 

25.1 -9 

-106 

1.12 -6 

25.1 -15 

  

  

  

Prf - чув при с/ш = 0 dB в dBm 

+13 

0.99 

20.0 -3 

-47 

0.99 -3 

20.0 -9 

-107 

0.99 -6 

20.0 -15 

  

  

  

  

+12 

0.89 

15.9 -3 

-48 

0.89 -3 

15.9 -9 

-108 

0.89 -6 

15.9 -15 

  

  

  

учитывать знак +dBm или -dBM 

+11 

0.79 

12.6 -3 

-49 

0.79 -3 

12.6 -9 

-109 

0.79 -6 

12.6 -15 

  

  

  

  

+10 

0.71 

10.0 -3 

-50 

0.71 -3 

10.0 -9 

-110 

0.71 -6 

10.0 -15 

  

  

  

  

+9 

0.63 

7.94 -3 

-51 

0.63 -3 

7.94 -9 

-111 

0.63 -6 

7.94 -15 

  

  

  

V W R=50 ohm 
+8 

0.56 

6.31 -3 

-52 

0.56 -3 

6.31 -9 

-112 

0.56 -6 

6.31 -15 

  

  

  

  

+7 

0.5 

5.01 -3 

-53 

0.5 -3 

5.01 -9 

-113 

0.5 -6 

5.01 -15 

  

  

  

  

+6 

0.45 

3.98 -3 

-54 

0.45 -3 

3.98 -9 

-114 

0.45 -6 

3.98 -15 

  

  

  

  

+5 

0.4 

3.16 -3 

-55 

0.4 -3 

3.16 -9 

-115 

0.4 -6 

3.16 -15 

  

  

  

  

+4 

0.35 

2.51 -3 

-56 

0.35 -3 

2.51 -9 

-116 

0.35 -6 

2.51 -15 

  

  

  

  

+3 

0.32 

2.0 -3 

-57 

0.32 -3 

2.0 -9 

-117 

0.32 -6 

2.0 -15 

  

  

  

  

+2 

0.28 

1.59 -3 

-58 

0.28 -3 

1.59 -9 

-118 

0.28 -6 

1.59 -15 

  

  

  

  

+1 

0.25 

1.26 -3 

-59 

0.25 -3 

1.26 -9 

-119 

0.25 -6 

1.26 -15 

  

  

  

73 de RZ3QS 

0 

0.22 

1.0 -3 

-60 

0.22 -3 

1.0 -9 

-120 

0.22 -6 

1.0 -15 

  

  

  

dBm 

V 

W 

dBm 

V 

W 

dBm 

V 

W 

  

  

  

  




