Измерения проводились цифровым автоматическим мультиметром. Щуп-минус на массе, измерение плюсовым щупом. Измерения в режиме «мс» без входного сигнала.
	Номер вывода
	К155тм2 (D3) вольт
	КР531тл3 (D1)

вольт

	1
	0,1
	2

	2
	0
	2

	3
	0,16
	0,12

	4
	3,8
	4,9

	5
	0,087
	4


	6
	4
	0,16

	7
	0
	0

	8
	0,067
	0,13

	9
	4
	1,5

	10
	3,3
	4,9

	11
	0,16
	0,12

	12
	0
	1,8

	13
	1,7
	1,8

	14
	4,9
	4,9


Врежиме «мкс» показания были практически идентичными, только на 9 ножке кр531 было не 1,5, а 1,8 вольт.

Теперь по транзисторам

Условия замера те же. Тут уже показания при режимах мс и мкс отличались на базе VT11. 

У остальных транзисторов в обоих режимах показания идентичны.
	Транзистор
	Вывод
	Показания, вольт на мс
	Показания на мкс

	VT11
	Б
	0,6
	-1

	
	К
	1,56
	1,9

	
	Э
	0
	0

	VT12
	Б
	0,09
	0,09

	
	К
	2,8
	2,34

	
	Э
	0
	0

	VT13
	Б
	6,54
	6,6

	
	К
	2,8
	2,3

	
	Э
	7
	7


