Пока не поймете четко как писать профили делайте по моему опыту.

0 запись под отстой и включить Проверку окончания цикла заряда/разряда
1 запись точка запуска разряда перед зарядом
2  запись точка запуска заряда
Например 9 профиль AKTXT 

1 запись  разряд.
В разделе режим подключить аккумулятор и реле разряда (поставить галочки)

В параметрах ограничение ничего не надо включать

В условиях перехода выбрать контроль по напряжению, переход если меньше, написать напряжение до какого надо разряжать и на какую запись потом переходить (на 2) после разряда до данного напряжения

2 запись  заряд.
В разделе режим подключить аккумулятор и поставить галочку Вкл. Источник питания

В параметрах ограничение появятся окошечко напряжение куда записываем максимальное напряжение и ток (записываем максимальный ток). 

Можно включить дополнительные ограничения по времени или по минимуму тока. Не забываем в этом случае установить номера записи куда надо будет перейти. 

В условиях перехода выбрать контроль по току, переход если меньше, написать ток до какого надо заряжать и на какую запись потом переходить (на 3)   (ток при зарядке будет падать)

3 запись  дозаряд.
В разделе режим подключить аккумулятор и поставить галочку Вкл. Источник питания

В параметрах ограничение появятся окошечко напряжение куда записываем максимальное напряжение (16в) и ток (записываем максимальный ток 2а). 

Можно включить дополнительные ограничения по времени или по минимуму тока. Не забываем в этом случае установить номера записи куда надо будет перейти. 

В условиях перехода выбрать контроль по току, переход если меньше, написать ток до какого надо заряжать и на какую запись потом переходить (на 0)   (ток при зарядке будет падать)

Если при запуске профиля количество повторов (циклов) 0 то зарядка закончится если не  остались не законченные проходы уменьшается счетчик проходов (для этого и включается  Проверка окончания цикла заряда/разряда) и выполняется повторный цикл

0 запись отстой.
В разделе режим все галочки сняты (аккумулятор отключен, БП отключено ...)

В параметрах ограничение задано время отстоя (180мин) и на какую запись переходить после (на 1 там разряд)

В условиях перехода на всякий случай задан переход на  2запись (заряд) если напряжение окажется меньше 12в (нечего ждать при низком напряжении и не стоит ниже разряжать)

