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Тип С5-61

2,21 кОм ( 0,01% (L)
5 – группа ТКС 

В – всеклиматическое исполнение

C3 – Март 1992 г.
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	Примеры расшифровки
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	Тип МРХ

1 – номинал (49,9 кОм)

2 – допуск (0,05%)

3 – мощность (0,05 Вт)

4 – группа ТКС (А/(8 ppm/(C)

5, 6 – дата изготовления (02.1982 г.)

7 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (ТВ/влажный тропический климат)
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МРХ 1 МОм 0,02% 

0,05 Вт, А/(8 ppm/(C, 1992 г.в., Т
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МРХ 100 кОм 0,05% 

0,05 Вт, Б/(15 ppm/(C, 02.1985 г.в., Т
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