Предлагаемое микроконтроллерное устройство предназначено для защиты электрооборудования и аппаратуры, подключенных к сети 220 В. При возникновении аварийной ситуации, когда напряжение сети выйдет за допустимые пределы, устройство защиты отключает нагрузку.

Одновременно устройство отображает значение напряжения сети на светодиодном 7"сегментном 3"разрядном индикаторе.

Устройство позволяет устанавливать min и max пределы напряжения сети, по которым будет отрабатывать защита, а также время задержки (до 255 сек) повторного включения нагрузки после возвращения напряжения в допустимые пределы.

Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти и не пропадают после выключения питания.

Управление реле напряжения осуществляется с помощью двух кнопок «+» и «-» .

При нажатии на кнопку «+» в течении пяти секунд отображается максимальный предел напряжения.

При нажатии на кнопку «-» в течении пяти секунд отображается минимальный предел.

При нажатии одновременно на кнопку «+» и «-» в течении пяти секунд отображается время задержки включения реле.

При нажатии на кнопку «+» или «-», в момент отображения установленных параметров , будет изменен отображаемый предел в большую или меньшую сторону. Если в течении пяти секунд никаких манипуляций с кнопками не происходит устройство переходит в дежурный режим контроля и отображения текущего напряжения сети.

За основу было взято аналоговое реле напряжения китайского производства монтируемое на DIN-рейку.



С указанного реле используем коммутирующее реле и транзистор.

В качестве управляющего чипа используется AVR микроконтроллер ATtiny26L.


Схема включения индикатора с общим катодом.


Настройка реле заключается в подстройке многооборотного резистора R5 до тех пор пока показания индикатора не совпадут с показаниями эталонного измерительного прибора.
