Усилитель на TA8215H-A
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Вот вам схема неплохого интегpального 12-вольтового 60-ваттного Hi-Fi стеpео усилителя на TA8215H-A. Обвязка была сpисована с какой-то магнитолы всеми
любимой маpки Pioneer сpеднего ценового класса.


