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DC Voltages Постоянного напряжения 

The following tables of dc voltages are provided to assist in initial testing and any fault-finding that may be required. В следующих таблицах постоянного напряжения при условии, чтобы помочь в первоначальном тестировании и любые придирки, которые могут потребоваться. They have been prepared from simulations of the 1969 and 1996 versions. Они были подготовлены от моделирования 1969 и 1996 версии. The 1969 version was simulated with a supply rail voltage of 27V and a quiescent current of 1.2A and the 1996 version with +/-22V supply rails and a quiescent current of 2A. Версии 1969 был моделируется с железнодорожным напряжении питания 27 В и ток покоя 1.2A и вариант 1996 года с + /-22V шин питания и ток покоя 2А. 

The last three columns in the tables have been included to allow calculation of nodal dc voltages at other supply rail voltages. Последние три столбца в таблицах были включены, чтобы расчета узловых постоянного напряжения на другое напряжение шины питания. Vs is the supply rail voltage (the value of a single rail for dual-rail supplies), Vbe is the base-emitter potential for a transistor (typically 0.7V) and Iq is the quiescent current. Vs является железнодорожный напряжения питания (стоимость одного железнодорожного двойного железнодорожных поставок), VBE является база-эмиттер потенциал для транзистора (обычно 0,7) и Iq является ток покоя. 

1969 Version Версии 1969 

	Device Устройств 
	Emitter Эмиттер 
	Base Базы 
	Collector Коллектор 
	Emitter Эмиттер 
	Base Базы 
	Collector Коллектор 

	Tr1 Tr1 
	0V 0В 
	0.7V 0,7 
	13.5V 13,5 
	0 0 
	Vbe VBE 
	Vs / 2 Vs / 2 

	Tr2 Tr2 
	13.5V 13,5 
	14.2V 14.2V 
	27.0V 27.0V 
	Vs / 2 Vs / 2 
	(Vs / 2) + Vbe (Vs / 2) + VBE 
	Vs Vs 

	Tr3 Tr3 
	0.7V 0,7 
	1.4V 1,4 В 
	14.3V 14.3V 
	Vbe VBE 
	2.Vbe 2.Vbe 
	(Vs / 2) + Vbe (Vs / 2) + VBE 

	Tr4 TR4 
	12.9V 12.9V 
	12.3V 12.3V 
	1.4V 1,4 В 
	(Vs / 2) – Vbe (Vs / 2) - VBE 
	(Vs / 2) – 2.Vbe (Vs / 2) - 2.Vbe 
	2.Vbe 2.Vbe 


1996 Version Версия 1996 

	Device Устройств 
	Emitter Эмиттер 
	Base Базы 
	Collector Коллектор 
	Emitter Эмиттер 
	Base Базы 
	Collector Коллектор 

	Tr1 Tr1 
	–22V -22V 
	–21.3V -21.3V 
	0V 0В 
	–Vs -Vs 
	–Vs + Vbe -Vs + VBE 
	0 0 

	Tr2 Tr2 
	0V 0В 
	0.7V 0,7 
	21.3V 21.3V 
	0 0 
	Vbe VBE 
	Vs – (Iq / 3) Vs - (IQ / 3) 

	Tr3 Tr3 
	–21.3V -21.3V 
	–20.5V -20.5V 
	0.7V 0,7 
	–Vs + Vbe -Vs + VBE 
	–Vs + 2.Vbe -Vs + 2.Vbe 
	Vbe VBE 

	Tr4 TR4 
	0.7V 0,7 
	0.1V 0,1 В 
	–20.5V -20.5V 
	Vbe VBE 
	0.1 0.1 
	–Vs + 2.Vbe -Vs + 2.Vbe 

	Tr5 Tr5 
	21.3V 21.3V 
	20.7V 20.7V 
	0.7V 0,7 
	Vs – (Iq / 3) Vs - (IQ / 3) 
	Vs – (Iq / 3) – Vbe Vs - (IQ / 3) - VBE 
	Vbe VBE 
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Исходный текст (английский):

The following tables of dc voltages are provided to assist in initial testing and any fault-finding that may be required.
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