LCD2USB
Собрав это устройство, столкнулся с некоторыми проблемами, а именно в некорректной его работе. Устройство определилось сразу при подключении, запросило драйвер, указав системе его расположение, система (windows xp sp2) его установила без проблем. Запустив программу «smartie», в которой настройками указал на библиотеку lcd2usb.dll, предложенную автором данного устройства, созданную для работы с ЖКИндикаторами с управляющим процессором совместимым с HD44780. Но кроме логотипа LCD2USB, отображаемом на экране моего ЖКИ, ничего больше не увидел. Еще возникали проблемы у некоторых участников форума с этим устройством, с неправильно зашитыми фьюзами.

Повозившись и разобравшись с устройством и программой, мне удалось добиться положительного результата. Как оказалось, установленные драйверы LibUsb стали «коряво», что приводило к постоянному, ручному перезапуску (убить процесс и запустить) самой «smartie» в диспетчере задач после перезагрузки компьютера. Переустановив «деревянные» ( в смысле драйверы, заработал мой мучитель, но все еще не то.

Следующая моя проблема, устройство отказывалось корректно работать с библиотекой lcd2usb.dll, строки отображаемые на дисплее были на половину «абра-котабра», хотя у других собравших, библиотека качественно справлялась со своими задачами.

Исправила все грехи библиотека usb_lcd.dll найденная у себя в компьютере с другого USBLCD устройства работающего под эгидой  программы «smartie».

И вот, все работает на ура!

Поэтому решил написать эту статейку, которая надеюсь, хоть чем-нибудь поможет тем, кто решил тоже собрать и избежать постоянно задаваемых вопросов, особенно новичкам.
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Устройство собрано на микроконтроллере Atmega8, в который необходимо зашить прошивку и правильно запрограммировать фьюзы.

Автор предоставил исходные коды прошивки микроконтроллера.

Просмотрев makefile, выкладываю правильные фьюзы, с которыми устройство будет работать.

Для тех, кто еще путается: 

0-запрограммирован (галочка в пони прог.), 1-незапрограммирован (нет галочки)

Fuse high byte:

BOOTRST------------------(1

BOOTSZ0 ------------------(0

BOOTSZ1 ------------------(0

EESAVE   ------------------(1

CKOPT     ------------------(0

SPIEN       ------------------(1

WDTON   ------------------(1

RSTDISBL ----------------(1

Fuse low byte:

CKSEL 3…0 --------------(1

SUT1             --------------(0

SUT0             --------------(1

BODEN         --------------(0

BODLEVEL  --------------(1
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