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Шаг 1 (I): зарядный ток непрерывен. Напряжение повышается к 14,4V(гелиевые) или 14,8V(кислотные) в зависимости от зарядных устройств. Обвинение намного быстрее чем с другими заряженными процессами (то есть 5h вместо 8 H).

Шаг 2 (Uo): зарядное устройство стабилизирует напряжение в 14,4V или 14,8V, пока уменьшающийся поток не достигает 1/5 своего начального положения. В конце шага 2, зеленый свет? Батарея заряжена? включает.
Шаг 3 (U): зарядное устройство переключается на? Плавание? способ, поставляя постоянное напряжение 13,8V, чтобы завершить обвинение в 100 %, поддерживает уровень обвинения и избегает любого запроса чрезмерной цены.

