Усилитель а TDA7294
Данная статья поможет вам собрать простой высококачественный усилитель для дома, с не большими затратами!

Схема очень простая! 
Одна микросхема выдает в МОНО 100W ("Честных" 70) т.е две микросхемы (СТЕРЕО) дадут нам 200W (140-150)!

Характеристики усилителя:
Питание - Двухполярное (от +-12 до +-40V)
F вых. - 20-20000 Hz
Р вых.max (пит.+-40V, Rн=8оМ) - 100W 
Р вых.max (пит.+-35V, Rн=4оМ) - 100W 
К гарм (Рвых=0.7Рmax) - <0.1%
Uвх - 700mV


Схема:




>>>>НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ<<<<
Как видно по схеме конденсатора С10 нет. Он нужен для микросхемы TDA7293 (140W), и ставиться он место C9 между 6й и 12й ногами микросхемы.
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