По порядку. Как ты помнишь, наверное, Alex с твоей помощью соорудил прошивку для PIC16F676 для регулировки оборотов холостого хода прогрева двигателя. При достижении определённой температуры двигателя автоматика прогрева должна отключаться (заслонка в карбюраторе открывается полностью), это и есть БЛОКИРОВКА автоматики прогрева, которая выполнена на автомобильном термометре, сделанным тобой на PIC16F628(с одной кнопкой).

После разговора с Хатуль_маданом возникла идея доделать охлаждение двигателя: при определённой температуре включать вентилятор охлаждения на оборотах ~50% от max. Для этого был собран и проверен ШИМ регулятор на LM358 и FDB6607AL, который отлично справился с задачей (транзистор даже без радиатора не греется). Так что ШИМ – это отдельная конструкция, её просто надо включить и отключить при определённых температурах, которые будет контролировать твой-же термометр, который работает и на блокировку автоматики обогрева. Включаться ШИМ будет нулём (на входе питания ШИМ стоит прямой транзистор, при ноле подаёт плюс на питание схемы, обороты вентилятора выставлены заранее).
Получается, что старая функция блокировки прогрева термометра остаётся, добавляется новая – управление ШИМ. Их отличия: блокировка срабатывает при температуре ~30 градусов и при более высокой температуре не работает, держит единицу, а ШИМ включается при ~90 гр., а отключается при ~87, выставится при эксплуатации.
