Источники тока
(на БТ, ПТ, ОУ, резисторе)

Источник тока на ПТ.

При использовании ПТ с управляющим p-n-переходом схемы источников тока могут быть упрощены. Связано это с тем, что этот тип транзистора работает при полярности напряжения затвора, противоположной полярности напряжения стока. Поэтому простейший источник тока может быть получен при закорачивании выводов затвора и истока. Поскольку напряжение между затвором и истоком будет зафиксировано на нулевом уровне, ток стока будет равен своему максимальному значению. Стабильность полученного тока полностью определяется стабильностью характеристик транзистора.
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