Источники тока
(на БТ, ПТ, ОУ, резисторе)

Источник тока на резисторе
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	Rн<<R  (Uн<<U), ток сохраняет почти постоянное значение и равен приблизительно I=U/R. 

Простейшему резистивному источнику тока присущи существенные недостатки. Для того чтобы получить хорошее приближение к источнику тока, следует использовать большие напряжения, а при этом на резисторе рассеивается большая мощность.


Кроме того, током этого источника трудно управлять в широком диапазоне с помощью напряжения, формируемого где-либо в другом узле схемы. 
