Простые импульсные блоки питания
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Несколько раз меня выручали блоки питания, схемы которых стали уже класическими, оставаясь простыми для любого, кто хоть раз уже что-то электронное в своей жизни паял.

Аналогичные схемы разрабатывались многими радиолюбителями для разных целей, но каждый конструктор вкладывал в схему что-то свое, менял расчеты, отдельные компоненты схемы, частоту преобразования, мощность, подстраивая под какие-то, известные только самому автору, нужды... Мне же часто приходилось использовать подобные схемы вместо их громоздких трансформаторных аналогов, облегчая вес и объем своих конструкций, которые необходимо было запитать от сети. Как пример: стерео-усилитель на микросхеме, собранный в дюралевом корпусе от старого модема.



Правильно рассчитанная и аккуратно собранная конструкция блока питания, как правило, легко запускается под требуемой нагрузкой и в работе ведет себя стабильно. Описание работы схемы, коль она - классическая, приводить особого смысла нет. Замечу лишь, что я отказался от использования в качестве схемы запуска от транзистора, работающего в режиме лавинного пробоя, т.к. однопереходные транзисторы работают в узле запуска гораздо надежнее. Схема запуска на динисторах так же - очень хорошо выполняет свои функции. Диод VD1 в обеих схемах запирает схему запуска подачей отрицательного напряжения на эмиттер однопереходного транзистора после запуска преобразователя.
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Все намоточные данные трансформаторов приведены на рисунках. Максимальная мощность нагрузки, которую может запитать блок питания с трансформатором, выполненном на ферритовом кольце марки 3000НМ 32Х16Х8, около 70Вт, на К40Х25Х11 той же марки, - 150Вт.
Из особенностей - выключение блоков питания производится замыканием обмотки II коммутирующего трансформатора. При этом нижний по схеме транзистор запирается и происходит срыв генерации. Но, кстати, срыв генерации происходит именно по причине "закорачивания" обмотки. Запирание транзистора в данном случае, хоть и явно происходит по причине замыкания контактом выключателя эмиттерного перехода, - вторично. Однопереходной транзистор в данном случае не сможет запустить преобразователь, который может находиться в таком состоянии (оба ключа заперты по постоянному току через нулевое практически сопротивление обмоток трансформатора) сколь угодно долго.
Схема на полевых транзисторах несколько сложнее, что вызвано необходимостью защиты их затворов от перенапряжения.
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Цитата: 

Возможно ли объединить 2 блока с целью получения 2 полярного питания, без вмешательства в потроха?
Блоки, собранные по ЭТИМ схемам, можно объединить для получения любого суммарного напряжения или группы напряжений. Сие справедливо практически для всех развязанных гальванически друг от друга источников напряжения. Следует учитывать при этом некоторую специфику блоков (высокочастотное преобразование) и обеспечить электромагнитное экранирование каждого из таких БП. Допустимо сложение лишь выпрямленных и отфильтрованных постоянных напряжений, т.е. - очень нежелательно соединение обмоток трансформаторов разных БП.
Цитата: 

Я так понимаю, что ваш импульсный блок питания - однополярный?Один мой знакомый хочет сделать двухполярный блок питания на 36 в для умзч-200-300вт.Может подскажете схемку, как это можно сделать?

Для получения питания +/-36В при выходной мощности 300Вт, следует пересчитать габариты и моточные данные трансформатора Tr2 для любой из схем. Возможно увеличение частоты преобразования этих БП путем подбора резисторов ПОС (включены между обмотками обратной связи коммутирующего и силового трансформаторов), что так же будет способствовать увеличению мощности примененного трансформатора. Все необходимые расчеты имеются на этой страничке: http://interlavka.narod.ru/stats/Blokpit02.htm. Могу сказать навскидку, что для получения мощности 300Вт вам необходим будет кольцевой магнитопровод с габаритами не менее 40Х25Х11мм. Количество витков первичной обмотки не менее 50 при диаметре провода не менее 0,8мм. Вторичная обмотка: 9+9 витков провода диаметром 1,2мм. Частота преобразования при этом должна быть около 80кГц. Вторичная обмотка рассчитана таким образом, чтобы при двухполупериодном выпрямлении можно было на выходе БП получить 36В.
