Полиимидные пленки
    Полиимидная пленка изготавливается методом полива из полиимидного лака, полученного в растворе диметилформамида.
     Полиимидные пленки характеризуется высокими физико-механическими показателями. Они сохраняют свою эластичность в широком диапазоне температур. Обладают высокой усталостной и долговременной прочностью, низкой ползучестью. Полиимидная пленка относится к антифрикционным материалам. Она не растворяется в органических растворителях, стойка в маслах, разрушается (гидролизуется) под действием концентрированных кислот и щелочей. Обладает высокой радиационной стойкостью.
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    Основной особенностью этого материала является способность сохранять физико-механические и электроизоляционные свойства в широком интервале температур (от -200oС до + 400oС).
    Полиимидные пленки нашли широкое применение в авиации, электротехнике, радиомеханике и многих других отраслях промышленности в основном в качестве высокопрочного изоляционного материала. Большим достоинством такой изоляции является ее негорючесть. Использование ее в качестве электроизоляции, позволяет увеличить удельную мощность и надежность электромашин, механизмов и приборов, повышает температуру их эксплуатации, уменьшает объем и вес. Пленка хорошо металлизируется.
