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                   Здрасьте!
 Предвидя Вашу естественную реакцию, предлагаю не есть меня сразу, а руководствуясь законами гостеприимства сперва обнюхать припасённое мной подношение!

Необходимость  приспосабливаться к постоянно изменяющейся среде обитания вынуждает всё время держать её под контролем и следовать главному пионерскому лозунгу («всегда готов!» ). Мы, IT- сервисники, очень часто сталкиваемся с этой необходимостью. Придешь, бывало, по заявке на исправление какой-нибудь удачно покоцаной  заумным юзверем системы и тут выясняется, что нет на твоих флэшках и компашках нужной софт-примочки… И тут вспоминаешь, что дома в компе что-то этакое валялось. Или модная тема видеонаблюдения, например. ВЭБ-ки нынче стали копеечные, засунул её под монитор и проблема решена! Хуч радмин, хуч, тем более, тимвьювер тебе в помощь. Токо вот одна загвоздка – комп-то домашний выключенным может оказаться…
Чешем лапой затылок. Возможностей, навскидку, две - домашний телефон и сотик. Выбираем второе, как наиболее автономное. Лезем в инет, знакомимся с  существующими наработками.
Хорошая штука-микроконтроллер, спору нет, возможности - выше крыши, правда о питании надо подумать, о программаторе опять же…  Нельзя ли как-то попроще? Жили же, не так давно, без пиков и атмелов?!

Снова чешем лапой затылок. В любом сотике имеется АОН, а это уже селекция от посторонних номеров!  Остаётся только как-то выделить  сей номер. Как? Да просто - рингтоном!  Ну и напоследок самым тупым образом отделить  этот рингтон от всех остальных методом частотной селекции. Даже дополнительного питания не потребуется - просто выпрямим переменное напряжение рингтона и подадим его на ключ, который, в свою очередь, и замкнёт ламели «power_on»  на мазерборде.
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                                                          Рис.1  НЧ селектор.
Вот и вся «электроника». Должно быть понятно любому котёнку! Одиночный LC контур, частично включенный по входу и выходу, дабы не снижать нагруженную добротность и обеспечить достаточно узкую полосу прозрачности. Далее классический  детектор на любом точечном диоде VD1, резюке R2 и кондере С3, который совместно с R1 обеспечивает некоторую задержку открывания VT1, что благотворно сказывается на устранении ложных  срабатываний ключа от воздействия «чужих» рингтонов, в которых может проскакивать «нужная» частота. 

Собирать  это дело можно из чего угодно и как угодно, короче у кого что под рукой. Все отклонения компенсируются при настройке. Лично я выдрал зелёное кольцо из убитой материнской платы:
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Что-то типа этого. Намотал челноком на него 250 витков сложенного вдвое провода ПЭВ-2 0.13 и соединил начало одной обмотки с концом другой, образовав средний вывод, к которому впоследствии подключил диод  (кд521). Транзистор тут нужен германиевый. Под рукой оказался только ГТ311. Ну, а далее выцарапал когтем, выточенным из плоского надфиля некое подобие платы:
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Спаял это дело и поместил в  пластиковый корпус  неизвестного назначения, купленный в местном радиочипке. Гарнитура с давно сдохшими ушами у меня валялась без дела. Ну, а найти двухполюсный разъём с проводами, думаю, ни для кого не проблема!
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Короче вот – один разъём в сотик, второй (полярность надо соблюсти – коллектор на  активную ламель + ! ) – в материнку.

Но прежде небольшая настройка.

Дабы не нарушать  стиля дубовой тривиальности «системы» произведём  сию процедуру в следующем порядке:

1. Припаяем пару проводков ( где-то по метру ) к аудиоджеку ( ну, тот, что втыкается в звуковушку ).

2. Инсталячим  парочку аудиопримочек – waveGen и Audacity.
3. Припаиваем  провода с аудиоджеком к левому выводу R1 и общему проводу схемы.

4. Включаем тестер в режим прозвонки и подключаем щупы к коллектору VT1 и общему проводу.

5. Втыкаем  джек  в выход  звуковушки, стартуем waveGen в режиме sin и, гуляя по частоте ( 5-9 кГц ), находим ту, при которой сопротивление коллектор-эммитер VT1 минимально, т.е. транзюк открыт насколь возможно.
6. Запоминаем  найденную частоту  резонанса  нашего контура.  Далее запускаем Audacity и создаём звуковой фрагмент ( режим «волна» ) оной частоты,  длительностью не менее пяти секунд.
7. Экспортируем  файл в  формат, доступный сотику, скажем,  .mp3.

8. Закидываем  его в сотик.

9. Присваиваем  этот файл рингтоном того номера, с которого мы собираемся врубать комп.

Всё, однако.  Подключаем, набираем, проверяем…  Даже платить за это не придётся, просто по началу второго гудка в трубе вызывающего нажимаем сброс. И ни каких соединений.
                                                                                                                С  уважением  крыс Масик и svic.
ссылка:

http://usde.ru/warez/201357-audacity-139-rus.html
