Здесь представлены схемы популярных энергосберегающих ламп дневного света.

Даже если вы не нашли нужную лампу, ищите аналог, принцип у схем один.
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