Приемник выполнен на кремниевых транзисторах и предназначен для приема станций в диапазонах длинных и средних волн. Потребляемый ток не превышает 3 мА. Контур магнитной антенны приемника состоит из катушек L1, L2 и конденсатора С1. При приеме длинноволновых станций катушки включены последовательно, на средневолновом диапазоне выключателемSA1 катушку L1 замыкают. С катушки связи L3сигнал поступает на усилитель ВЧ, выполненный на транзисторах VT1, VT2. С резистора R4, служащего нагрузкой транзистора VT2, сигнал поступает на детектор. Колебания низкой частоты с детектора поступают на усилитель НЧ, собранный на транзисторе VT3. Транзисторы могут быть применены любые из серий КТ312...КТ315, КТ342, КТ3102, важно, чтобы коэффициент усиления у них был не менее 100. Магнитная антенна выполнена на отрезке ферритового стержня 600НН диаметром 8 мм и длиной 85 мм. Катушку L1 наматывают секциями шириной 8 мм. Она содержит 240 витков провода ПЭЛ 0,2. Катушка L2 содержит 65 витков такого же провода, намотанного виток к витку. Катушка L3 состоит из 13 витков, провод тот же, причем 6 витков равномерно размещают поверх L2, а остальные витки — по витку в каждой секцииL1.
