АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НОЧНИК
Оставленная на стоянке возле дома автомашина темной ночью может стать абсолютно невидимой, это касается и остановки на обочине шоссе для сна. В результате такая ¦невидимка¦ может пострадать от неосторожных действий посторонних лиц или стать причиной аварии.

Штатные габаритные огни не решают проблемы, поскольку потребляют значительный ток и могут ¦посадить¦ аккумулятор, особенно в зимнее время, на морозе.


Частично проблему решает установка дополнительных огней на сверхярких светодиодах. Достаточно двух-трех светодиодов, чтобы сделать машину заметной в темноте, а если они будут еще и мигать, -это дополнительно привлечет внимание и даже обезопасит от угона или ограбления (имитация сигнализации). Недостаток такой стояночной сигнализации в том, что её нужно включать и выключать, но эту работу можно поручить несложному фотореле, которое будет автоматически включать цепь светодиодов с наступлением темноты и выключать утром.
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На рисунке приводится схема одного из возможных вариантов такого фотореле. Роль светового датчика выполняет фототранзистор VT1. Когда светло он освещен и поэтому открыт. Базовая цепь VT2 шунтирована и VT3 закрыт, цепь из двух сверхярких (HL2, HL3) и одного мигающего (HL1) светодиодов выключена. В темноте VT1 закрывается, что приводит к открыванию VT3 и включению светодиодов. Налаживают фотореле-подбором R1.

