Набросок схемы. 5 входов и 5 выходов. При  единичках на всех входах – на выходах нолики. Управляющие сигналы 12 вольт. 
На входы V1 и  V2 подаются импульсы периодом 0,66 секунды. К примеру,  на V1 поступает первый импульс, срабатывает выход и включается таймер на 0,7 сек. по входу. Если за это время следующего импульса нет – выход отключается. 
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Выход от V1- бегущий огонь от Q1 к Q5 c длиной импульсов, к примеру, 0,3 сек.
Выход от V2 – бегущий огонь от Q5 к Q1. При подаче сигнала одновременно на V1 и V2  - выход блокируется.

При подаче сигнала на V3 на выходах Q1-Q5 (одновременно) меандр периодом 1 сек. до исчезновения сигнала.
При подаче сигнала на V4 на выходах Q1-Q5 (одновременно) сначала 2 импульса по 0,1 сек. с паузами тоже 0,1 сек. потом постоянный выход до исчезновения сигнала.

При включении переключателя на V5 – все входа отключаются кроме V4, выход от которого играет роль повторителя этого входа, только без предварительных импульсов.

Приоритеты: высший у V4, при появлении сигнала на нём – остальные блокируются до исчезновения этого сигнала. Второй по приоритету – V3.
Как-то так.
